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Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 600 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1800 кв. м.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальная площадь застройки индивидуальным жилым домом высотой не выше одного надземного этажа – 29 кв. м.

	
	
	
	Минимальная площадь застройки индивидуальным жилым домом высотой от двух до трех надземных этажей – 23 кв. м.

	2.
	Блокированная жилая застройка
	2.3
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м.

	
	
	
	Вспомогательные и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м под один жилой дом (блок-секцию).
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 800 кв. м под один жилой дом (блок-секцию).

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.



	3.
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 1750 кв. м дошкольные образовательные организации;
- 10000 кв. м общеобразовательные организации;
- 300 кв. м организации дополнительного образования.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	4.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	5.
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	6.
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м.

	
	
	
	Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного участка – 1,7 для застройки жилыми домами.

	
	
	
	Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного участка. Общая площадь жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	7.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	8.
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	9.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	10.
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	
	
	
	Предельные параметры для фельдшерских пунктов, пунктов здравоохранения не подлежат установлению.


	11.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	12.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	2.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	3.
	Магазины
	4.4
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	4.
	Общественное питание
	4.6
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	5.
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	6.
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	7.
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,5 м для отдельно стоящих гаражей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м.

	
	
	
	В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 24 кв. м на 1 машино-место для отдельно стоящих гаражей;
- 40 кв. м для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, на 1 машино-место.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 60 кв. м на 1 машино-место.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.


Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	3.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.483, 25:27-6.484, 25:27-6.485, 25:27-6.466, 25:27-6.472, 25:27-6.471, 25:27-6.486, 25:27-6.477, 25:27-6.478, 25:27-6.473, 25:27-6.479, 25:27-6.480, 25:27-6.482, 25:27-6.481, 25:27-6.35, 
25:27-6.44, 25:27-6.470, 25:27-6.474, 25:27-6.475, 25:27-6.476, 25:00-6.569, 25:27-6.495, 25:27-6.410, 25:28-6.1283, 25:10-6.372, 25:27-6.514, 25:27-6.415).
2. Часть водоохранной зоны Японского моря (25:00-6.345).
3. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.587, 25:27-6.155, 25:27-6.426, 
25:27-6.146, 25:10-6.477, 25:27-6.517, 25:00-6.339).
4. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (25:00-6.292, 25:00-6.601, 25:27-6.9, 25:27-6.627, 25:27-6.649).
5. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.504, 25:27-6.117, 25:27-6.96, 25:27-6.51, 25:27-6.553, 25:27-6.131, 
25:00-6.276, 25:27-6.79, 25:27-6.81, 25:27-6.386, 25:27-6.52, 25:27-6.109, 25:27-6.157, 25:27-6.166, 25:27-6.63, 25:27-6.542, 
25:27-6.133, 25:27-6.37, 25:27-6.33, 25:20-6.137, 25:27-6.583, 25:27-6.36, 25:27-6.23, 25:27-6.503, 25:27-6.15, 25:27-6.67, 25:27-6.69, 25:27-6.154, 25:27-6.498, 25:27-6.160, 25:27-6.461, 25:27-6.622, 25:27-6.418, 25:27-6.611, 25:27-6.370, 25:27-6.50, 25:27-6.603, 
25:27-6.134, 25:00-6.315, 25:27-6.95, 25:27-6.71, 25:00-6.279, 25:27-6.78, 25:27-6.91, 25:27-6.24, 25:27-6.417, 25:27-6.41, 25:27-6.57, 25:27-6.147, 25:27-6.393, 25:27-6.127, 25:27-6.388, 25:27-6.77, 25:27-6.76, 25:27-6.55, 25:27-6.116, 25:27-6.589, 25:27-6.111, 
25:27-6.108, 25:27-6.13, 25:00-6.578, 25:27-6.395, 25:27-6.158, 25:27-6.570, 25:27-6.507, 25:27-6.419, 25:27-6.444, 25:27-6.420).
6. Запретная зона военного объекта В/ч 63890 (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 07.12.2005 № 217-пг «Об установлении границ запретных зон и запретных районов для войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю»).
7. Зоны с особыми условиями использования территории (25:27-6.372).
8. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (25:27-6.430).
9. Охранная зона линий и сооружений связи (25:27-6.619).
10. Прибрежная защитная полоса (25:27-6.624).
11. Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.152, 25:27-6.16, 25:27-6.5, 25:27-6.613, 25:27-6.20, 25:27-6.25).
12. Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:27-6.62).
13. Охранная зона теплосети (25:27-6.165).
14. Границы охранной зоны объекта культурного наследия (25:27-6.597).
15. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (25:27-6.139, 25:27-6.400).
16. Граница территории объекта культурного наследия (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).
17. Охранная зона объекта культурного наследия Здание бывшей церкви св. Богородицы (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 25.11.2022 № 799-пп «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей церкви св. Богородицы», 1912 год, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон»).
18. Санитарно-защитная зона (25:27-6.620, 25:27-6.650, 25:27-6.662).
19. Запретная зона военного объекта В/ч 87198 (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 07.12.2005 № 217-пг «Об установлении границ запретных зон и запретных районов для войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю»).
20. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия Здание бывшей церкви св. Богородицы (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 25.11.2022 № 799-пп «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей церкви св. Богородицы», 1912 год, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон»).
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

[bookmark: _Toc233800664]Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж 2)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м.

	
	
	
	Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного участка – 1,7 для застройки жилыми домами.

	
	
	
	Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного участка. Общая площадь жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	2.
	Блокированная жилая застройка
	2.3
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м.

	
	
	
	Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м под один жилой дом (блок-секцию).
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 800 кв. м под один жилой дом (блок-секцию).

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	3.
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 1750 кв. м дошкольные образовательные организации;
- 10000 кв. м общеобразовательные организации;
- 300 кв. м организации дополнительного образования.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	4.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	5.
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	6.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	7.
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	8.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	9.
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	
	
	
	Предельные параметры для фельдшерских пунктов, пунктов здравоохранения не подлежат установлению.

	10.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	11.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	Минимальное количество надземных этажей – 5 этажей.
Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- 3 м;
- 5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.

	
	
	
	Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного участка – 2 для застройки жилыми домами.

	
	
	
	Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного участка. Общая площадь жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	2.
	Деловое управление
	4.1
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	3.
	Государственное управление
	3.8.1
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	4.
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	5.
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	6.
	Культурное развитие
	3.6
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	7.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	8.
	Магазины
	4.4
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 3 на 1 объект для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	9.
	Общественное питание
	4.6
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	10.
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	11.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей;
- 3 м для многоярусных объектов.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
- 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	12.
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,5 м для отдельно стоящих гаражей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м.

	
	
	
	В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 24 кв. м на 1 машино-место для отдельно стоящих гаражей;
- 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 60 кв. м на 1 машино-место.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

	13.
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

	14.
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	15.
	Общежития
	3.2.4
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные сооружения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.


Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	3.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155, 25:27-6.587, 25:27-6.426).
2. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.555, 25:27-6.385, 25:27-6.19, 25:27-6.121, 25:27-6.86, 25:27-6.15, 
25:00-6.610, 25:27-6.68, 25:27-6.96, 25:27-6.51, 25:00-6.579, 25:10-6.351, 25:27-6.129, 25:27-6.79, 25:00-6.276, 25:27-6.37, 25:27-6.33, 25:27-6.370, 25:27-6.371, 25:27-6.63, 25:27-6.52, 25:27-6.108, 25:27-6.623).
3. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.411, 25:27-6.485, 25:27-6.486, 25:27-6.466, 25:27-6.467, 25:27-6.468, 25:27-6.469, 25:27-6.471, 25:27-6.477, 25:27-6.478, 25:27-6.476, 25:27-6.472, 25:27-6.475).
4. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (25:27-6.9, 25:00-6.292).
5. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (25:27-6.400).
6. Охранная зона теплосети (25:27-6.165).
7. Границы охранной зоны объекта культурного наследия (25:27-6.597).
8. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (25:27-6.430).
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.
[bookmark: _Toc233800665]Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж 3)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	2.
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	Минимальное количество надземных этажей – 5 этажей.
Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– 3 м;
– 5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.

	
	
	
	Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного участка – 2 для застройки жилыми домами.

	
	
	
	Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного участка. Общая площадь жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.


	3.
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 1750 кв. м для дошкольных образовательных организаций;
- 10000 кв. м для общеобразовательных организаций;
- 450 кв. м для организаций дополнительного образования.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	4.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	5.
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	6.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	7.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	8.
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	
	
	
	Предельные параметры для фельдшерских пунктов, пунктов здравоохранения не подлежат установлению.

	9.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	10.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6
	Минимальное количество надземных этажей – 9 этажей.
Максимальное количество надземных этажей – 25 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания, строения, сооружения – 5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного участка – 2,5 для застройки жилыми домами.

	
	
	
	Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного участка. Общая площадь жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	2.
	Деловое управление
	4.1
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	3.
	Государственное управление
	3.8.1
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	4.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	5.
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	6.
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	7.
	Культурное развитие
	3.6
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	8.
	Магазины
	4.4
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 3 на 1 объект для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.



	9.
	Общественное питание
	4.6
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	10.
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	11.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей;
- 3 м для многоярусных объектов.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
- 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	12.
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,5 м для отдельно стоящих гаражей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м.

	
	
	
	В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 24 кв. м на 1 машино-место для отдельно стоящих гаражей;
- 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 60 кв. м на 1 машино-место.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

	13.
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	Максимальная высота зданий – не подлежит установлению.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

	14.
	Общежития
	3.2.4
	Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	15.
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.


Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	3.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.394, 25:27-6.19, 25:27-6.449, 25:27-6.463, 25:27-6.448, 25:00-6.610, 
25:27-6.86, 25:27-6.134, 25:27-6.126, 25:27-6.15, 25:00-6.555, 25:27-6.54, 25:27-6.392, 25:27-6.52, 25:27-6.83, 25:27-6.395, 
25:27-6.135, 25:27-6.138, 25:27-6.137, 25:27-6.56, 25:27-6.39, 25:27-6.26, 25:27-6.97, 25:27-6.603, 25:27-6.77, 25:27-6.108).
2. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.512, 25:27-6.510, 25:27-6.511, 25:27-6.513, 25:27-6.403, 25:27-6.472, 25:27-6.471, 25:27-6.476, 25:27-6.477, 25:27-6.478, 25:27-6.473, 25:27-6.479, 25:27-6.480, 25:27-6.481, 25:27-6.482, 25:27-6.468, 25:27-6.469, 25:27-6.485, 25:27-6.486).
3. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426, 25:27-6.155, 25:27-6.587).
4. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (25:27-6.501, 25:27-6.424, 25:27-6.9).
5. Границы охранной зоны объекта культурного наследия (25:27-6.591, 25:27-6.595, 25:27-6.598, 25:27-6.594).
6. Охранная зона линий и сооружений связи (25:27-6.619).
7. Охранная зона теплосети (25:27-6.165).
8. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (25:27-6.400).
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.




[bookmark: _Toc233800666]Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (Ж 4)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6
	Минимальное количество надземных этажей – 9 этажей.
Максимальное количество надземных этажей – 25 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания, строения, сооружения – 5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного участка – 2,5 для застройки жилыми домами.

	
	
	
	Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного участка. Общая площадь жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	
	
	
	В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м.

	2.
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 1750 кв. м для дошкольных образовательных организаций;
- 10000 кв. м для общеобразовательных организаций;
- 450 кв. м для организаций дополнительного образования.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	3.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	5.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	6.
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	7.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	8.
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	
	
	
	Предельные параметры для фельдшерских пунктов, пунктов здравоохранения не подлежат установлению.

	9.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	10.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Деловое управление
	4.1
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	2.
	Государственное управление
	3.8.1
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	3.
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	4.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	5.
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	6.
	Культурное развитие
	3.6
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	7.
	Магазины
	4.4
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 3 на 1 объект для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	8.
	Общественное питание
	4.6
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	9.
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	10.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей;
- 3 м для многоярусных объектов.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
- 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	11.
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,5 м для отдельно стоящих гаражей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м.

	
	
	
	В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 24 кв. м на 1 машино-место для отдельно стоящих гаражей;
- 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 60 кв. м на 1 машино-место.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

	12.
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	Максимальная высота зданий – не подлежит установлению.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

	13.
	Общежития
	3.2.4
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% от площади земельного участка.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	14.
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.


Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	3.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155, 25:27-6.587).
2. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (25:27-6.400).
3. Охранная зона теплосети (25:27-6.165).
4. Охранная зона линий и сооружений связи (25:27-6.619).
5. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (25:00-6.292, 25:27-6.9).
6. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.96, 25:27-6.52, 25:27-6.39, 25:27-6.26).
7. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.471, 25:27-6.486, 25:27-6.475, 25:27-6.476, 25:27-6.477, 25:27-6.478, 25:27-6.472, 25:27-6.470, 25:27-6.474).
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.
[bookmark: _Toc233800667]Зона застройки индивидуальными жилыми домами сельских населенных пунктов (Ж 5)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 600 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1800 кв. м.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальная площадь застройки индивидуальным жилым домом высотой не выше одного надземного этажа – 29 кв. м.

	
	
	
	Минимальная площадь застройки индивидуальным жилым домом высотой от двух до трех надземных этажей – 23 кв. м.

	2.
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	2.2
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 600 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1800 кв. м.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	3.
	Блокированная жилая застройка
	2.3
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м.

	
	
	
	Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м под 1 жилой дом (блок-секцию).
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 800 кв. м под 1 жилой дом (блок-секцию).

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	4.
	Ведение огородничества
	13.1
	Максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 599 кв. м.
Минимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	5.
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 1750 кв. м для дошкольных образовательных организаций;
- 10000 кв. м для общеобразовательных организаций;
- 300 кв. м для организаций дополнительного образования.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	6.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	7.
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	8.
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м.

	
	
	
	Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного участка – 1,7 для застройки жилыми домами.

	
	
	
	Коэффициент плотности застройки жилыми домами – отношение общей площади всех жилых помещений здания к площади земельного участка. Общая площадь жилых помещений определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	
	
	
	В случае отклонения от предельно допустимых параметров в части обеспечения местами парковки автомобилей, необходимо обоснование наличия мест хранения автомобилей, доступных для неограниченного круга лиц, в пределах пешеходной территориальной доступности – 500 м.

	9.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	10.
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	11.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	12.
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	
	
	
	Предельные параметры для фельдшерских пунктов, пунктов здравоохранения не подлежат установлению.

	13.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	14.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.



	2.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	3.
	Магазины
	4.4
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 3 на 1 объект для объектов с торговой площадью менее 200 кв. м.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	4.
	Общественное питание
	4.6
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	5.
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	6.
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	7.
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,5 м для отдельно стоящих гаражей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м.

	
	
	
	В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 24 кв. м на 1 машино-место для отдельно стоящих гаражей;
- 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 60 кв. м на 1 машино-место.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

	8.
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.


Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	3.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.512, 25:27-6.510, 25:27-6.511, 25:27-6.513, 25:27-6.408, 25:27-6.491, 25:27-6.494, 25:27-6.492, 25:27-6.493, 25:27-6.487, 25:27-6.488, 25:27-6.490, 25:27-6.489, 25:27-6.467, 25:27-6.469, 25:27-6.411).
2. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.393, 25:27-6.391, 25:27-6.385, 25:00-6.555, 25:27-6.54, 25:27-6.394, 
25:27-6.392, 25:27-6.85, 25:00-6.610, 25:00-6.279, 25:00-6.578, 25:27-6.74, 25:10-6.351, 25:27-6.384, 25:27-6.390, 25:00-6.276, 
25:27-6.19).
3. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (25:27-6.641, 25:27-6.639, 25:27-6.633, 25:27-6.640, 25:27-6.637, 25:27-6.632, 25:27-6.634).
4. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426, 25:27-6.155).
5. Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.64).
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.




[bookmark: _Toc233800668]Смешанная общественно-деловая зона (ОД 1)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	5.1.1
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	2.
	Государственное управление
	3.8.1
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	3.
	Представительская деятельность
	3.8.2
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	4.
	Деловое управление
	4.1
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	5.
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	6.
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	7.
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	8.
	Обеспечение научной деятельности
	3.9
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	9.
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	10.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	11.
	Культурное развитие
	3.6
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 500 кв. м для прочих объектов;
- 5000 кв. м для цирков, концертных залов.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	12.
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	13.
	Проведение азартных игр
	4.8.2
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	14.
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	15.
	Магазины
	4.4
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	16.
	Общественное питание
	4.6
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	17.
	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	18.
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	19.
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	
	
	
	Предельные параметры для фельдшерских пунктов, пунктов здравоохранения не подлежат установлению.

	20.
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 1750 кв. м для дошкольных образовательных организаций;
- 10000 кв. м для общеобразовательных организаций;
- 450 кв. м для организаций дополнительного образования.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	21.
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	22.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	23.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	24.
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	25.
	Служебные гаражи
	4.9
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
- 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	26.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	27.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	28.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Религиозное использование
	3.7
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	2.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей;
- 3 м для многоярусных объектов.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
- 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	3.
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,5 м для отдельно стоящих гаражей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м.

	
	
	
	В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 24 кв. м на 1 машино-место для отдельно стоящих гаражей;
- 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 60 кв. м на 1 машино-место.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта не подлежит установлению.


Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Служебные гаражи
	4.9
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
- 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	3.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155, 25:27-6.426, 25:27-6.587, 
25:27-6.146, 25:10-6.477, 25:27-6.517).
2. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.570, 25:27-6.394, 25:27-6.392, 25:27-6.19, 25:27-6.385, 25:27-6.460, 
25:00-6.555, 25:00-6.610, 25:27-6.86, 25:00-6.279, 25:27-6.390, 25:27-6.583, 25:27-6.397, 25:27-6.371, 25:27-6.51, 25:27-6.393, 
25:27-6.13, 25:00-6.578, 25:27-6.24, 25:27-6.89, 25:27-6.96, 25:27-6.50, 25:27-6.36, 25:27-6.386, 25:27-6.81, 25:27-6.507, 25:27-6.52, 25:27-6.79, 25:27-6.112, 25:27-6.63).
3. Запретная зона военного объекта В/ч 87198 (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 07.12.2005 № 217-пг «Об установлении границ запретных зон и запретных районов для войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю»).
4. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.510, 25:27-6.513, 25:27-6.411, 25:27-6.512, 25:27-6.511, 25:27-6.408, 25:27-6.494, 25:27-6.487, 25:27-6.490, 25:27-6.472, 25:27-6.471, 25:27-6.486, 25:27-6.470, 25:27-6.474, 25:27-6.481, 25:27-6.475, 25:27-6.476, 25:27-6.478, 25:27-6.483, 25:27-6.484, 25:27-6.485, 25:27-6.477, 25:27-6.473, 25:27-6.495).
5. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (25:27-6.501, 25:27-6.424, 25:27-6.414, 25:27-6.499, 25:27-6.9).
6. Зоны с особыми условиями использования территории (25:27-6.372).
7. Санитарно-защитная зона (25:27-6.620, 25:27-6.650).
8. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (25:27-6.144, 25:27-6.430).
9. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (25:27-6.400).
10. Охранная зона теплосети (25:27-6.165).
11. Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.104, 25:27-6.427, 25:27-6.142).
12. Границы охранной зоны объекта культурного наследия (25:27-6.598, 25:27-6.597).
13. Граница территории объекта культурного наследия (25:27-6.401, 25:27-6.402).
14. Охранная зона линий и сооружений связи (25:27-6.619).
15. Граница территории объекта культурного наследия (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).
[bookmark: _Toc233800669]Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД 2)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Деловое управление
	4.1
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	2.
	Государственное управление
	3.8.1
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	3.
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	4.
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	5.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	6.
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	7.
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	8.
	Рынки
	4.3
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	9.
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	4.10
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	10.
	Магазины
	4.4
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	11.
	Общественное питание
	4.6
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	12.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	13.
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	14.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	15.
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	16.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	17.
	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	5.1.1
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	18.
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	19.
	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	20.
	Проведение азартных игр
	4.8.2
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.




	21.
	Культурное развитие
	3.6
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 500 кв. м для прочих объектов;
- 5000 кв. м для цирков, концертных залов.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	22.
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,5 м для отдельно стоящих гаражей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м.

	
	
	
	В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 24 кв. м на 1 машино-место для отдельно стоящих гаражей;
- 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 60 кв. м на 1 машино-место.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта не подлежит установлению.

	23.
	Служебные гаражи
	4.9
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
- 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.


	24.
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	25.
	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	26.
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	27.
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.




	28.
	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	29.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	30.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Склад
	6.9
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	2.
	Общежития
	3.2.4
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	3.
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	4.
	Приюты для животных
	3.10.2
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	5.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей;
- 3 м для многоярусных объектов.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
- 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.





Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Служебные гаражи
	4.9
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
- 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	3.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей;
- 3 м для многоярусных объектов.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
- 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	4.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	5.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.483, 25:27-6.484, 25:27-6.485, 25:27-6.486, 25:27-6.479, 25:27-6.480, 25:27-6.481, 25:27-6.482, 25:00-6.569, 25:27-6.416, 25:27-6.476, 25:27-6.477, 25:27-6.478, 25:27-6.473, 25:27-6.495, 25:27-6.408, 25:27-6.512, 25:27-6.475, 25:27-6.406, 25:27-6.515, 25:27-6.467, 25:27-6.468, 25:27-6.469, 25:27-6.466, 25:27-6.472, 25:27-6.471, 25:27-6.410, 25:27-6.35, 25:27-6.44).
2. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.146, 25:27-6.517, 25:27-6.426, 
25:27-6.155, 25:27-6.587, 25:10-6.477, 25:00-6.339).
3. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.1, 25:27-6.37, 25:27-6.33, 25:27-6.370, 25:27-6.371, 25:27-6.434, 
25:27-6.548, 25:27-6.544, 25:27-6.79, 25:27-6.38, 25:27-6.96, 25:27-6.123, 25:27-6.85, 25:27-6.432, 25:27-6.125, 25:27-6.19, 
25:27-6.391, 25:27-6.394, 25:00-6.579, 25:27-6.129, 25:27-6.386, 25:27-6.385, 25:27-6.392, 25:27-6.569, 25:27-6.583, 25:27-6.507, 25:27-6.381, 25:27-6.553, 25:27-6.116, 25:27-6.562, 25:00-6.315, 25:27-6.81, 25:27-6.525, 25:27-6.527, 25:27-6.131, 25:27-6.119, 
25:27-6.368, 25:27-6.23, 25:27-6.126, 25:27-6.52, 25:10-6.99, 25:20-6.137).
4. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (25:27-6.630, 25:00-6.292).
5. Зоны с особыми условиями использования территории (25:27-6.372).
6. Охранная зона теплосети (25:27-6.165).
7. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (25:27-6.430, 25:27-6.584, 25:27-6.601).
8. Санитарно-защитная зона (25:27-6.647, 25:27-6.650).
9. Границы охранной зоны объекта культурного наследия (25:27-6.594, 25:27-6.598, 25:27-6.597).
10. Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.45).
11. Охранная зона объекта культурного наследия Здание бывшей церкви св. Богородицы (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 25.11.2022 № 799-пп «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей церкви св. Богородицы», 1912 год, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон»).
12. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия Здание бывшей церкви св. Богородицы (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 25.11.2022 № 799-пп «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей церкви св. Богородицы», 1912 год, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон»).
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения не нормируются.
[bookmark: _Toc233800670]Зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования (ОД 3)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Среднее и высшее профессиональное образование
	3.5.2
	Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м для объектов среднего и высшего профессионального образования.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	2.
	Обеспечение научной деятельности
	3.9
	Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа. 

	3.
	Общежития
	3.2.4
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80% размещение автостоянок, помещений общественного назначения, обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	4.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	5.
	Культурное развитие
	3.6
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 500 кв. м для прочих объектов;
- 5000 кв. м для цирков, концертных залов.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	6.
	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	5.1.1
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.



	7.
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	8.
	Спортивные базы
	5.1.7
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	9.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	10.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	11.
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	12.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	13.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	14.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Религиозное использование
	3.7
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	2.
	Магазины
	4.4
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	3.
	Общественное питание
	4.6
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.


Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	3.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.477).
2. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155).
3. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (25:27-6.9).
4. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.51).
[bookmark: _Toc233800671]Зона объектов здравоохранения (ОД 4)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	
	
	
	Предельные параметры для фельдшерских пунктов, пунктов здравоохранения не подлежат установлению.

	2.
	Стационарное медицинское обслуживание
	3.4.2
	Максимальное количество надземных этажей – 9 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	3.
	Обеспечение научной деятельности
	3.9
	Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	4.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	5.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	6.
	Медицинские организации особого назначения
	3.4.3
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25%.

	7.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	8.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Религиозное использование
	3.7
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	2.
	Магазины
	4.4
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.


Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Служебные гаражи
	4.9
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
- 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	3.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.477, 25:27-6.478, 25:27-6.471).
2. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155, 25:27-6.587).
3. Охранная зона теплосети (25:27-6.165).
4. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.603).
5. Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.46).
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения не нормируются.
1. 

[bookmark: _Toc233800672]Зона объектов социального назначения (ОД 5)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Дома социального обслуживания
	3.2.1
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	2.
	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	3.
	Общежития
	3.2.4
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	4.
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	5.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	6.
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	7.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	8.
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.




Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Общественное питание
	4.6
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.


Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Служебные гаражи
	4.9
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
- 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	3.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.610).
[bookmark: _Toc233800673]Зона культовых зданий (ОД 6)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Религиозное использование
	3.7
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	2.
	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	3.
	Религиозное управление и образование
	3.7.2
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	4.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	5.
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	6.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Служебные гаражи
	4.9
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на одно машино-место для гаражей;
- 25 кв. м на одно машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	3.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Охранная зона объекта культурного наследия Здание бывшей церкви св. Богородицы (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 25.11.2022 № 799-пп «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей церкви св. Богородицы», 1912 год, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон»).
2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия Здание бывшей церкви св. Богородицы (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 25.11.2022 № 799-пп «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей церкви св. Богородицы», 1912 год, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон»).
3. Граница территории объекта культурного наследия (25:27-6.599).
4. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.390).
5. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.490).

[bookmark: _Toc233800674]Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ОД 7)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 1750 кв. м дошкольные образовательные организации;
- 10000 кв. м общеобразовательные организации;
- 450 кв. м организации дополнительного образования.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	2.
	Обеспечение научной деятельности
	3.9
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	3.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	5.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


	6.
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	7.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	8.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Служебные гаражи
	4.9
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
- 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	3.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.117, 25:27-6.118, 25:27-6.63, 25:27-6.385, 25:27-6.15, 25:27-6.111).
2. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.477, 25:27-6.478, 25:27-6.466, 25:27-6.468, 25:27-6.469, 25:27-6.472, 25:27-6.512, 25:27-6.510, 25:27-6.511, 25:27-6.513, 25:27-6.471).
3. Охранная зона теплосети (25:27-6.165).
4. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (25:27-6.430).
5. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.146, 25:10-6.477, 25:27-6.517, 
25:27-6.426).
6. Охранная зона объекта культурного наследия Здание бывшей церкви св. Богородицы (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 25.11.2022 № 799-пп «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей церкви св. Богородицы», 1912 год, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон»).
7. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия Здание бывшей церкви св. Богородицы (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 25.11.2022 № 799-пп «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей церкви св. Богородицы», 1912 год, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон»).


[bookmark: _Toc233800675]Зона туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо» (ОД 8)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	2.
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	3.
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	4.
	Магазины
	4.4
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	5.
	Общественное питание
	4.6
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	6.
	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	5.1.1
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	7.
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	8.
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	9.
	Водный спорт
	5.1.5
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

	10.
	Авиационный спорт
	5.1.6
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	11.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	12.
	Природно-познавательный туризм
	5.2
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 65%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.




	13.
	Туристическое обслуживание
	5.2.1
	Максимальное количество надземных этажей – 9 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улицы не допускается.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 65%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	14.
	Санаторная деятельность
	9.2.1
	Максимальное количество надземных этажей – 9 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улицы не допускается.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 65%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	15.
	Деятельность в сфере охотничьего хозяйства
	5.3
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%.

	16.
	Причалы для маломерных судов
	5.4
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.


	17.
	Поля для гольфа или конных прогулок
	5.5
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Вспомогательные и хозяйственные строения, размещать со стороны магистральных улиц не допускается.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 80%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	18.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	19.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	20.
	Служебные гаражи
	4.9
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
- 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	21.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	22.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.


Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Служебные гаражи
	4.9
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
- 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	3.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.101, 25:10-6.92, 25:10-6.99).
2. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.485, 25:27-6.486, 25:27-6.496).
3. Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.124).
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Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Развлекательные мероприятия
	4.8.1
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	2.
	Проведение азартных игр
	4.8.2
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	3.
	Проведение азартных игр в игорных зонах
	4.8.3
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	4.
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	5.
	Деловое управление
	4.1
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	6.
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.



	7.
	Магазины
	4.4
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	8.
	Общественное питание
	4.6
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	9.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	10.
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	
	
	
	Предельные параметры для фельдшерских пунктов, пунктов здравоохранения не подлежат установлению.

	11.
	Культурное развитие
	3.6
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 500 кв. м для прочих объектов;
- 5000 кв. м для цирков, концертных залов.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	12.
	Служебные гаражи
	4.9
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
- 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	13.
	Воздушный транспорт
	7.4
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	14.
	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	5.1.1
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	15.
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	16.
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	17.
	Водный спорт
	5.1.5
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

	18.
	Авиационный спорт
	5.1.6
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	19.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.




	20.
	Туристическое обслуживание
	5.2.1
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улицы не допускается.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 65%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	21.
	Природно-познавательный туризм
	5.2
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 65%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	22.
	Деятельность в сфере охотничьего хозяйства
	5.3
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 65%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	23.
	Причалы для маломерных судов
	5.4
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

	24.
	Поля для гольфа или конных прогулок
	5.5
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Вспомогательные и хозяйственные строения, размещать со стороны магистральных улиц не допускается.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 80%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	25.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	26.
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 75 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	27.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	28.
	Автомобильный транспорт
	7.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	29.
	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	30.
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	31.
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	32.
	Внеуличный транспорт
	7.6
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	33.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	34.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	35.
	Общежития
	3.2.4
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	36.
	Склад
	6.9
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	37.
	Хранение
автотранспорта
	2.7.1
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
- 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими
стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей;
- 3 м для многоярусных объектов.
Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) для наземных гаражей не подлежат установлению.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	38.

	Спорт
	5.1
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.
Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.
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	39.
	Отдых (рекреация)
	5.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с видами разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.




	2.
	Служебные гаражи
	4.9
	Максимальная высота зданий – 75 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
- 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	3.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Часть водоохранной зоны Японского моря (25:00-6.345).
2. Часть прибрежной защитной полосы Японского моря (25:00-6.327).
3. Охранная зона линий и сооружений связи (25:27-6.619).
4. Памятник природы «Озеро Черепашье» (25:27-6.145).
5. Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:27-6.21).
6. Граница территории объекта культурного наследия (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).
7. Границы территории выявленного объекта археологического наследия «Черепаха. Курган 5»; Территория объекта культурного наследия (25:27-8.6).
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Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Железнодорожный транспорт
	7.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Производственная деятельность
	6.0
	Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
- 70% для объектов I – II класса опасности;
- 75% для объектов III класса опасности;
- 80% для объектов IV, V класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности.

	3.
	Разведка и добыча полезных ископаемых
	6.1
	Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
- 70% для объектов I – II класса опасности;
- 75% для объектов III класса опасности;
- 80% для объектов IV, V класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов 
I – II класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности.

	4.
	Тяжелая промышленность
	6.2
	Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
- 70% для объектов I – II класса опасности;
- 75% для объектов III класса опасности;
- 80% для объектов IV, V класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности.

	5.
	Автомобилестроительная промышленность
	6.2.1
	Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
- 70% для объектов I – II класса опасности;
- 75% для объектов III класса опасности;
- 80% для объектов IV, V класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности.

	6.
	Легкая промышленность
	6.3
	Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
- 70% для объектов I – II класса опасности;
- 75% для объектов III класса опасности;
- 80% для объектов IV, V класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности.

	7.
	Фармацевтическая промышленность
	6.3.1
	Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
- 70% для объектов I – II класса опасности;
- 75% для объектов III класса опасности;
- 80% для объектов IV, V класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности.

	8.
	Фарфоро-фаянсовая промышленность
	6.3.2
	Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
- 70% для объектов I – II класса опасности;
- 75% для объектов III класса опасности;
- 80% для объектов IV, V класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности.

	9.
	Электронная промышленность
	6.3.3
	Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
- 70% для объектов I – II класса опасности;
- 75% для объектов III класса опасности;
- 80% для объектов IV, V класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности.



	10.
	Ювелирная промышленность
	6.3.4
	Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
- 70% для объектов I – II класса опасности;
- 75% для объектов III класса опасности;
- 80% для объектов IV, V класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности.

	11.
	Пищевая промышленность
	6.4
	Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
- 70% для объектов I – II класса опасности;
- 75% для объектов III класса опасности;
- 80% для объектов IV, V класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности. 

	12.
	Нефтехимическая промышленность
	6.5
	Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
- 70% для объектов I – II класса опасности;
- 75% для объектов III класса опасности;
- 80% для объектов IV, V класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности.

	13.
	Строительная промышленность
	6.6
	Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
- 70% для объектов I – II класса опасности;
- 75% для объектов III класса опасности;
- 80% для объектов IV, V класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности.

	14.
	Трубопроводный транспорт
	7.5
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	15.
	Деловое управление
	4.1
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	16.
	Государственное управление
	3.8.1
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	17.
	Склад
	6.9
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	18.
	Складские площадки
	6.9.1
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	19.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей;
- 3 м для многоярусных объектов.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
- 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	20.
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	21.
	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	22.
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	23.
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	24.
	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	25.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	26.
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.


	27.
	Магазины
	4.4
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	28.
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	29.
	Энергетика
	6.7
	Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.

	30.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.





	31.
	Общежития
	3.2.4
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	32.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	33.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Общественное питание
	4.6
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.


	2.
	Специальная деятельность
	12.2
	Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	
	
	
	Специальная деятельность допускается только за границами населенного пункта.


Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей;
- 3 м для многоярусных объектов.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
- 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	3.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.471, 25:27-6.479, 25:27-6.480, 25:27-6.481, 25:27-6.482, 25:27-6.510, 25:27-6.511, 25:27-6.513, 25:27-6.512, 25:27-6.477, 25:27-6.478, 25:27-6.476, 25:27-6.472, 25:27-6.483, 25:27-6.484, 25:27-6.485, 25:27-6.486, 25:27-6.416, 25:27-6.475, 25:27-6.474, 25:27-6.410, 25:27-6.468, 25:27-6.469, 25:27-6.35, 25:27-6.44, 
25:27-6.73, 25:27-6.467, 25:27-6.466, 25:00-6.569, 25:27-6.473).
2. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.555, 25:27-6.81, 25:27-6.583, 25:27-6.117, 25:27-6.112, 25:27-6.13, 
25:27-6.129, 25:27-6.134, 25:27-6.133, 25:27-6.96, 25:10-6.99, 25:20-6.137, 25:27-6.370, 25:27-6.371, 25:27-6.432, 25:27-6.386, 
25:27-6.381, 25:27-6.385, 25:27-6.392, 25:27-6.569, 25:27-6.373, 25:27-6.532, 25:27-6.541, 25:27-6.157, 25:27-6.23, 25:27-6.37, 
25:27-6.33, 25:00-6.315, 25:00-6.295, 25:27-6.131, 25:27-6.1, 25:27-6.396, 25:27-6.116, 25:27-6.47, 25:27-6.148, 25:27-6.572, 
25:00-6.276, 25:27-6.459, 25:27-6.443, 25:27-6.397, 25:10-6.351, 25:27-6.108, 25:27-6.41, 25:27-6.57, 25:27-6.135, 25:27-6.138, 
25:27-6.137, 25:27-6.132, 25:27-6.123, 25:27-6.72, 25:27-6.38, 25:27-6.59, 25:27-6.42, 25:00-6.578, 25:10-6.92, 25:27-6.24).
3. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (25:27-6.430, 25:27-6.584, 25:27-6.601, 25:27-6.161, 25:27-6.398, 25:27-6.429).
4. Санитарно-защитная зона (25:27-6.620, 25:27-6.650).
5. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155, 25:27-6.426, 25:27-6.146, 
25:00-6.339, 25:27-6.587, 25:27-6.517).
6. Охранная зона теплосети (25:27-6.165).
7. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (25:27-6.630, 25:27-6.627, 25:00-6.601).
8. Зоны с особыми условиями использования территории (25:27-6.372).
9. Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.84).
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Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	2.
	Склад
	6.9
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	3.
	Складские площадки
	6.9.1
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.




	4.
	Деловое управление
	4.1
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	5.
	Государственное управление
	3.8.1
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	6.
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	7.
	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	8.
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	9.
	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	10.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	11.
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	12.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	13.
	Общежития
	3.2.4
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	14.
	Рынки
	4.3
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	15.
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	2.
	Магазины
	4.4
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	3.
	Общественное питание
	4.6
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	4.
	Производственная деятельность
	6.0
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
- 70% для объектов I – II класса опасности;
- 75% для объектов III класса опасности;
- 80% для объектов IV, V класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности.

	5.
	Пищевая промышленность
	6.4
	Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
- 70% для объектов I – II класса опасности;
- 75% для объектов III класса опасности;
- 80% для объектов IV, V класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности.







Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей;
- 3 м для многоярусных объектов.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на одно машино-место для наземных гаражей;
- 25 кв. м на одно машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	3.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.394, 25:00-6.315, 25:27-6.505, 25:27-6.96, 25:27-6.589, 25:00-6.276, 
25:00-6.279, 25:27-6.24, 25:27-6.85, 25:27-6.23, 25:27-6.583, 25:27-6.384, 25:27-6.41, 25:27-6.57, 25:10-6.351, 25:27-6.390, 
25:27-6.393, 25:27-6.395, 25:27-6.388, 25:27-6.70, 25:27-6.13, 25:27-6.74, 25:27-6.127, 25:00-6.610, 25:27-6.116, 25:27-6.119, 
25:27-6.131, 25:10-6.92, 25:10-6.99, 25:20-6.137, 25:27-6.81, 25:27-6.386, 25:27-6.58, 25:00-6.552, 25:00-6.558, 25:27-6.540, 
25:27-6.527, 25:27-6.438, 25:27-6.80, 25:27-6.77, 25:00-6.555, 25:27-6.417, 25:27-6.441, 25:27-6.442, 25:27-6.79, 25:27-6.610).
2. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.512, 25:27-6.511, 25:27-6.486, 25:27-6.114, 25:27-6.479, 25:27-6.480, 25:27-6.481, 25:27-6.482, 25:27-6.475, 25:27-6.476, 25:27-6.478, 25:27-6.477, 25:27-6.466, 25:27-6.472, 25:27-6.471, 25:27-6.474, 25:27-6.473, 25:27-6.485, 25:27-6.490, 25:27-6.73, 25:27-6.467, 25:27-6.468, 25:27-6.469, 25:27-6.483, 25:27-6.484).
3. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426, 25:27-6.155, 25:10-6.136, 
25:10-6.378, 25:27-6.146, 25:10-6.477, 25:00-6.339, 25:27-6.587).
4. Санитарно-защитная зона (25:27-6.620, 25:27-6.650).
5. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (25:27-6.9, 25:27-6.649, 25:00-6.601, 25:27-6.630, 25:00-6.292).
6. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (25:27-6.601, 25:27-6.144, 25:27-6.161, 25:27-6.429).
7. Зоны с особыми условиями использования территории (25:27-6.372).
8. Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.14).
9. Часть водоохранной зоны Японского моря (25:00-6.345).
10. Граница территории объекта культурного наследия (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).
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Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Склад
	6.9
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Складские площадки
	6.9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	3.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	5.
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	6.
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	7.
	Предпринимательство
	4.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	8.
	Деловое управление
	4.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	9.
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	10.
	Магазины
	4.4
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	11.
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	12.
	Общественное питание
	4.6
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	13.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	14.
	Служебные гаражи
	4.9
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	15.
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	16.
	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	17.
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	18.
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	19.
	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	20.
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	21.
	Производственная деятельность
	6.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	22.
	Тяжелая промышленность
	6.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	23.
	Легкая промышленность
	6.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	24.
	Энергетика
	6.7
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	25.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	26.
	Транспорт
	7.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	27.
	Железнодорожный транспорт
	7.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	28.
	Железнодорожные пути
	7.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	29.
	Обслуживание железнодорожных перевозок
	7.1.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	30.
	Автомобильный транспорт
	7.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	31.
	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	32.
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	33.
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	34.
	Водный транспорт
	7.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	35.
	Воздушный транспорт
	7.4
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	36.
	Трубопроводный транспорт
	7.5
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	37.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	38.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	3.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.472, 25:27-6.473, 25:27-6.471, 25:27-6.470, 25:27-6.474, 25:27-6.495).
2. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.611, 25:27-6.85).
3. Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.106, 25:27-6.616, 25:27-6.120).
4. Прибрежная защитная полоса (25:27-6.626).

[bookmark: _Toc233800680]Зона инженерной инфраструктуры (И 1)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Энергетика
	6.7
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 90%.

	2.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	3.
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	4.
	Специальное пользование водными объектами
	11.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	5.
	Гидротехнические сооружения
	11.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	6.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.135, 25:27-6.138, 25:27-6.137, 25:27-6.56, 25:27-6.391, 25:00-6.617, 
25:27-6.384, 25:27-6.385, 25:27-6.380, 25:27-6.19, 25:27-6.86, 25:00-6.610, 25:27-6.42, 25:27-6.122, 25:10-6.351, 25:27-6.134, 
25:00-6.579, 25:27-6.129, 25:27-6.24, 25:27-6.394, 25:27-6.389, 25:27-6.382, 25:27-6.387, 25:27-6.43, 25:27-6.131, 25:00-6.304, 
25:00-6.578, 25:27-6.74, 25:27-6.140, 25:27-6.53, 25:27-6.27, 25:27-6.130, 25:27-6.79, 25:27-6.7, 25:27-6.85, 25:27-6.370, 25:27-6.371, 25:27-6.432, 25:27-6.386, 25:27-6.381, 25:27-6.569, 25:27-6.373, 25:27-6.541, 25:27-6.379, 25:27-6.375, 25:27-6.374, 25:27-6.376, 25:27-6.377, 25:27-6.378, 25:27-6.383, 25:27-6.18, 25:27-6.127, 25:27-6.395, 25:27-6.388, 25:00-6.276, 25:00-6.279, 25:27-6.96, 
25:27-6.603, 25:27-6.51, 25:27-6.36, 25:27-6.109, 25:00-6.552, 25:00-6.558, 25:24-6.109, 25:27-6.163).
2. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:00-6.569, 25:27-6.473, 25:27-6.495, 25:27-6.513, 25:27-6.477, 25:27-6.466, 25:27-6.476, 25:27-6.472, 25:27-6.471, 25:27-6.484, 25:27-6.485, 25:27-6.481, 25:27-6.482, 25:27-6.486).
3. Границы территории выявленного объекта культурного наследия «Кневичанка-3. Стоянка»; Территория объекта культурного наследия (25:27-8.4).
4. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (25:27-6.414, 25:00-6.292, 25:27-6.9).
5. Часть водоохранной зоны Японского моря (25:00-6.345).
6. Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:27-6.21).
7. Охранная зона теплосети (25:27-6.165).
8. Зоны с особыми условиями использования территории (25:27-6.617, 25:27-6.618).
9. Санитарно-защитная зона (25:27-6.620, 25:27-6.647).
10. Границы территории выявленного объекта культурного наследия «Шевелевка 6. Поселение»; Территория объекта культурного наследия (25:27-8.2).
11. Границы территории выявленного объекта культурного наследия «Шевелевка 5. Стоянка»; Территория объекта культурного наследия (25:27-8.3).
12. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (25:27-6.144, 25:27-6.612, 25:27-6.584, 25:27-6.429).
13. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (25:27-6.399).
14. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426).
15. Охранная зона линий и сооружений связи (25:27-6.619).
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.
[bookmark: _Toc233800681]Зона объектов железнодорожного транспорта (Т 1)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Железнодорожный транспорт
	7.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Железнодорожные пути
	7.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	3.
	Обслуживание железнодорожных перевозок
	7.1.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	5.
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	6.
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

	7.
	Воздушный транспорт
	7.4
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	8.
	Трубопроводный транспорт
	7.5
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	9.
	Энергетика
	6.7
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	10.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	11.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	12.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426, 25:27-6.146, 25:10-6.477, 
25:27-6.517).
2. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.85, 25:27-6.131, 25:00-6.276, 25:10-6.92, 25:10-6.99, 25:20-6.137, 
25:00-6.579, 25:27-6.542, 25:27-6.96, 25:27-6.129, 25:27-6.134, 25:27-6.79, 25:27-6.52, 25:27-6.81, 25:27-6.583, 25:27-6.37, 25:27-6.33, 25:27-6.370, 25:27-6.371, 25:27-6.432, 25:27-6.528, 25:27-6.418, 25:27-6.386, 25:27-6.622, 25:27-6.24, 25:00-6.610, 25:27-6.384, 
25:00-6.279, 25:00-6.578, 25:27-6.74, 25:27-6.148, 25:27-6.126, 25:27-6.116, 25:27-6.41, 25:27-6.57, 25:10-6.351, 25:27-6.390, 
25:27-6.589, 25:27-6.393, 25:27-6.395, 25:27-6.388).
3. Водоохранная зона (25:10-6.107).
4. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.483, 25:27-6.484, 25:27-6.485, 25:27-6.486, 25:27-6.472, 25:27-6.473, 25:27-6.471, 25:27-6.495, 25:27-6.479, 25:27-6.480, 25:27-6.481, 25:27-6.482, 25:27-6.416, 25:27-6.475, 25:27-6.476, 25:27-6.477, 25:27-6.478, 25:27-6.470, 25:27-6.474, 25:27-6.73, 25:27-6.114, 25:27-6.467, 25:27-6.468, 25:27-6.469).
5. Часть водоохранной зоны Японского моря (25:00-6.345).
6. Часть прибрежной защитной полосы Японского моря (25:00-6.327).
7. Третья зона округа горно-санитарной охраны месторождения лечебных грязей «Залив Угловой» (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2024 № 1186 «Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов»).
8. Охранная зона теплосети (25:27-6.165).
9. Зоны с особыми условиями использования территории (25:27-6.617).
10. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (25:00-6.292, 25:27-6.630, 25:27-6.649).
11. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (25:27-6.429, 25:27-6.144).
12. Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.90, 25:27-6.605, 25:27-6.14).
13. Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети (25:27-6.648).
14. Запретная зона военного объекта В/ч 87198 (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 07.12.2005 № 217-пг «Об установлении границ запретных зон и запретных районов для войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю»).
15. Санитарно-защитная зона (25:27-6.620).
16. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия Здание бывшей церкви св. Богородицы (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 25.11.2022 № 799-пп «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей церкви св. Богородицы», 1912 год, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон»).
17. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (25:27-6.399).
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения не нормируются.
[bookmark: _Toc233800682]Зона объектов воздушного транспорта (Т 2)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Воздушный транспорт
	7.4
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	3.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей;
- 3 м для многоярусных объектов.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
- 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	4.
	Служебные гаражи
	4.9
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей;
- 3 м для многоярусных объектов.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
- 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	5.
	Обеспечение обороны и безопасности
	8.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	6.
	Охрана Государственной границы Российской Федерации
	8.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	7.
	Деловое управление
	4.1
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.
Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.


	2.
	Магазины
	4.4
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	3.
	Общественное питание
	4.6
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	4.
	Среднее и высшее профессиональное образование
	3.5.2
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м для объектов среднего и высшего профессионального образования.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	5.
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	6.
	Авиационный спорт
	5.1.6
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.143, 25:27-6.92, 25:27-6.28).
2. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426).
3. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.370, 25:27-6.37, 25:27-6.33, 25:27-6.371, 25:27-6.432, 25:27-6.500, 
25:27-6.423, 25:27-6.502, 25:27-6.453, 25:27-6.373, 25:27-6.532, 25:27-6.541, 25:27-6.368).
4. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.512, 25:27-6.480, 25:27-6.481, 25:27-6.416, 25:27-6.475, 25:27-6.476, 25:27-6.477, 25:27-6.478).
5. Зоны с особыми условиями использования территории (25:27-6.372).
6. Запретная зона военного объекта В/ч 34380 (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 07.12.2005 № 217-пг «Об установлении границ запретных зон и запретных районов для войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю»).
7. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (25:27-6.584).
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения не нормируются.
 

[bookmark: _Toc233800683]Зона объектов автомобильного транспорта (Т 3)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

	2.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей;
- 3 м для многоярусных объектов.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
- 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	3.
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,5 м для отдельно стоящих гаражей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м.

	
	
	
	В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 24 кв. м на 1 машино-место для отдельно стоящих гаражей;
- 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 60 кв. м на 1 машино-место.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

	4.
	Автомобильный транспорт
	7.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	5.
	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	6.
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

	7.
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	8.
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	9.
	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	10.
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	11.
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	12.
	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 2 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	13.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	14.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	15.
	Служебные гаражи
	4.9
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.


	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей;
- 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75% включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.472, 25:27-6.471, 25:27-6.486, 25:27-6.477, 25:27-6.475, 25:27-6.476, 25:27-6.478, 25:27-6.480, 25:27-6.482, 25:27-6.481, 25:27-6.485, 25:27-6.479, 25:27-6.473, 25:27-6.483, 25:27-6.484, 25:27-6.467, 25:27-6.468, 25:27-6.469, 25:27-6.407, 25:27-6.411, 25:27-6.408, 25:27-6.513, 25:27-6.510).
2. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.603, 25:27-6.51, 25:27-6.386, 25:00-6.276, 25:10-6.351, 25:27-6.127, 
25:27-6.395, 25:27-6.24, 25:27-6.134, 25:27-6.394, 25:27-6.79, 25:27-6.96, 25:27-6.81, 25:27-6.393, 25:27-6.388, 25:27-6.78, 25:27-6.91, 25:27-6.589, 25:27-6.422, 25:27-6.562, 25:27-6.551, 25:27-6.567, 25:27-6.147, 25:00-6.555).
3. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155, 25:27-6.587, 25:27-6.517, 
25:27-6.146, 25:00-6.339, 25:27-6.426).
4. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (25:27-6.9, 25:27-6.649, 25:00-6.292).
5. Санитарно-защитная зона (25:27-6.620, 25:27-6.650).
6. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (25:27-6.161).
7. Охранная зона теплосети (25:27-6.165).
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения не нормируются.
[bookmark: _Toc233800684]Зона улично-дорожной сети (Т 4)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2
	Минимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

	3.
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	5.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	6.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	7.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.






Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1,5 м для отдельно стоящих гаражей.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 0 м.

	
	
	
	В условиях реконструкции существующей застройки отступы от границ земельного участка формируются в соответствии со сложившейся линией застройки или по красной линии.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 24 кв. м на 1 машино-место для отдельно стоящих гаражей;
- 40 кв. м на 1 машино-место для гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 60 кв. м на 1 машино-место.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

	2.
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2
	Максимальная высота зданий не подлежит установлению.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 25 кв. м на 1 машино-место.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.


Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:10-6.351, 25:10-6.365, 25:00-6.276, 25:27-6.85, 25:27-6.384, 25:00-6.555, 
25:27-6.385, 25:27-6.54, 25:27-6.19, 25:27-6.380, 25:27-6.545, 25:27-6.392, 25:27-6.131, 25:27-6.464, 25:00-6.279, 25:00-6.578, 
25:27-6.74, 25:27-6.390, 25:27-6.27, 25:27-6.130, 25:27-6.566, 25:10-6.92, 25:10-6.99, 25:20-6.137, 25:27-6.583, 25:27-6.56, 
25:10-6.101, 25:27-6.542, 25:00-6.579, 25:27-6.96, 25:27-6.129, 25:27-6.79, 25:27-6.166, 25:27-6.570, 25:10-6.40, 25:27-6.391, 
25:27-6.394, 25:27-6.393, 25:27-6.135, 25:27-6.138, 25:27-6.137, 25:27-6.7, 25:27-6.589, 25:27-6.611, 25:27-6.23, 25:27-6.160, 
25:27-6.461, 25:00-6.610, 25:27-6.81, 25:27-6.41, 25:27-6.57, 25:27-6.127, 25:27-6.13, 25:27-6.389, 25:27-6.608, 25:27-6.382, 
25:27-6.37, 25:27-6.33, 25:27-6.370, 25:27-6.371, 25:27-6.432, 25:27-6.386, 25:27-6.381, 25:27-6.368, 25:27-6.569, 25:27-6.373, 
25:27-6.24, 25:00-6.168, 25:27-6.134, 25:24-6.109, 25:27-6.133, 25:27-6.67, 25:27-6.95, 25:27-6.71, 25:27-6.69, 25:27-6.50, 25:27-6.603, 25:27-6.78, 25:27-6.91, 25:27-6.76, 25:27-6.55, 25:00-6.617, 25:27-6.86, 25:27-6.395, 25:27-6.388, 25:27-6.147, 25:00-6.552, 
25:00-6.558, 25:27-6.52, 25:27-6.507, 25:27-6.422, 25:27-6.418, 25:27-6.108, 25:27-6.15, 25:27-6.157, 25:27-6.109, 25:27-6.528, 
25:27-6.504, 25:27-6.126, 25:27-6.1, 25:27-6.396, 25:00-6.315, 25:00-6.295, 25:27-6.77, 25:27-6.117, 25:27-6.116, 25:27-6.148, 
25:27-6.572, 25:27-6.397, 25:27-6.119, 25:27-6.58, 25:27-6.505, 25:27-6.111, 25:27-6.417, 25:27-6.527, 25:27-6.503, 25:27-6.560, 
25:27-6.610, 25:27-6.51, 25:27-6.158, 25:27-6.164, 25:27-6.63, 25:27-6.36, 25:27-6.498, 25:27-6.72, 25:27-6.132, 25:27-6.38, 
25:27-6.123, 25:27-6.59, 25:27-6.42, 25:27-6.122).
2. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (25:00-6.646, 25:27-6.399).
3. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (25:27-6.636, 25:27-6.501, 25:27-6.424, 25:27-6.414, 25:27-6.499, 25:27-6.634, 25:27-6.632, 25:27-6.635, 25:27-6.628, 
25:00-6.601, 25:27-6.630, 25:00-6.292, 25:27-6.641, 25:27-6.639, 25:27-6.633, 25:27-6.637, 25:27-6.649, 25:27-6.627, 25:27-6.9, 
25:27-6.644).
4. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426, 25:27-6.155, 25:27-6.587, 
25:27-6.146, 25:10-6.477, 25:27-6.517, 25:00-6.339).
5. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.408, 25:27-6.512, 25:27-6.510, 25:27-6.511, 25:27-6.513, 25:27-6.475, 25:27-6.476, 25:27-6.478, 25:27-6.411, 25:27-6.403, 25:27-6.467, 25:27-6.468, 25:27-6.469, 25:27-6.466, 25:27-6.483, 25:27-6.484, 25:27-6.486, 25:27-6.472, 25:27-6.473, 25:27-6.471, 25:27-6.495, 25:27-6.485, 25:27-6.490, 25:10-6.372, 25:27-6.470, 25:27-6.474, 25:27-6.491, 25:27-6.492, 25:27-6.493, 25:27-6.494, 25:27-6.487, 25:27-6.488, 25:27-6.489, 25:27-6.479, 25:27-6.480, 25:27-6.482, 25:27-6.416, 25:27-6.477, 25:27-6.481, 25:28-6.1283, 25:27-6.410, 25:27-6.114, 25:27-6.497, 25:00-6.569).
6. Запретная зона военного объекта В/ч 87198 (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 07.12.2005 № 217-пг «Об установлении границ запретных зон и запретных районов для войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю»).
7. Граница территории объекта культурного наследия (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).
8. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (25:27-6.612, 25:27-6.601, 25:27-6.161, 25:27-6.398, 25:27-6.144, 25:27-6.429, 25:27-6.430).
9. Часть водоохранной зоны Японского моря (25:00-6.345).
10. Охранная зона теплосети (25:27-6.165).
11. Санитарно-защитная зона (25:27-6.620, 25:27-6.650, 25:27-6.647).
12. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (25:27-6.139, 25:27-6.400).
13. Прибрежная защитная полоса (25:27-6.624).
14. Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.94, 25:27-6.34, 25:27-6.152).
15. Зоны с особыми условиями использования территории (25:27-6.617, 25:27-6.372).
16. Охранная зона линий и сооружений связи (25:27-6.619).
17. Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети (25:27-6.648).
18. Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:27-6.62).
19. Памятник природы «Дубовая роща» (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с решением Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от 14.08.1987 № 551 «Об отнесении уникальных и типовых природных объектов к государственным памятникам природы Приморского края»).
20. Охранная зона объекта культурного наследия Здание бывшей церкви св. Богородицы (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 25.11.2022 № 799-пп «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей церкви св. Богородицы», 1912 год, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон»).
21. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия Здание бывшей церкви св. Богородицы (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 25.11.2022 № 799-пп «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей церкви св. Богородицы», 1912 год, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон»).
22. Запретная зона военного объекта В/ч 63890 (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 07.12.2005 № 217-пг «Об установлении границ запретных зон и запретных районов для войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю»).
23. Границы охранной зоны объекта культурного наследия (25:27-6.591, 25:27-6.594, 25:27-6.595, 25:27-6.598, 25:27-6.596, 25:27-6.597).
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения не нормируются.
[bookmark: _Toc233800685]Зона, предназначенная для ведения садоводства (СХ 1)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Ведение садоводства
	13.2
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.

	2.
	Ведение огородничества
	13.1
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 599 кв. м.

	3.
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 600 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 30%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	
	
	
	Размещение индивидуального жилого дома допускается только в границах населенных пунктов.

	4.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	5.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	6.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	7.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	8.
	Земельные участки общего назначения
	13.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Магазины
	4.4
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальная торговая площадь - не более 1000 кв. м.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.





Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	3.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.276, 25:10-6.365, 25:27-6.37, 25:27-6.33, 25:27-6.370, 25:27-6.371, 
25:27-6.394, 25:27-6.131, 25:10-6.351, 25:00-6.279, 25:00-6.578, 25:27-6.74, 25:27-6.390, 25:27-6.134, 25:00-6.610, 25:27-6.13, 
25:27-6.133, 25:27-6.603, 25:00-6.579, 25:24-6.109, 25:27-6.127, 25:27-6.395, 25:27-6.503).
2. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (25:27-6.636, 25:27-6.646, 25:27-6.643, 25:27-6.642, 25:27-6.9, 25:00-6.601, 25:27-6.644, 25:27-6.645, 25:27-6.629, 
25:00-6.292, 25:27-6.649).
3. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426, 25:27-6.155, 25:27-6.587).
4. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.483, 25:27-6.484, 25:27-6.485, 25:27-6.486, 25:27-6.512, 25:27-6.510, 25:27-6.511, 25:27-6.471, 25:27-6.472, 25:27-6.482, 25:27-6.473, 25:27-6.467, 25:27-6.468, 25:27-6.469).
5. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (25:27-6.399, 25:00-6.646).
6. Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.11).
7. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (25:27-6.398).
8. Запретная зона военного объекта В/ч 63890 (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 07.12.2005 № 217-пг «Об установлении границ запретных зон и запретных районов для войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю»).
9. Охранная зона линий и сооружений связи (25:27-6.619).
10. Санитарно-защитная зона (25:27-6.650).
11. Зоны с особыми условиями использования территории (25:00-6.559).
12. Часть водоохранной зоны Японского моря (25:00-6.345).
13. Зона охраняемого военного объекта для обеспечения безопасного и бесперебойного его функционирования (25:24-6.153).
14. Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:27-6.62).

[bookmark: _Toc233800686]Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Сельскохозяйственное использование
	1.0
	Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%.

	2.
	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
	1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%.

	3.
	Овощеводство
	1.3
	Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%.

	4.
	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
	1.4
	Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 10%.

	5.
	Садоводство
	1.5
	Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%.

	6.
	Скотоводство
	1.8
	Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%.

	7.
	Птицеводство
	1.10
	Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.

	8.
	Свиноводство
	1.11
	Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%.

	9.
	Пчеловодство
	1.12
	Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 40%.

	10.
	Рыбоводство
	1.13
	Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 20%.

	11.
	Деятельность в сфере охотничьего хозяйства
	5.3
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%.

	12. 
	Рыболовство
	5.3.1
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%.

	13.
	Научное обеспечение сельского хозяйства
	1.14
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.



	14.
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15
	Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	15.
	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
	1.16
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 20000 кв. м.

	16.
	Питомники
	1.17
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%.

	17.
	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	1.18
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 50 кв. м для объектов инженерного обеспечения;
- 200 кв. м для прочих объектов.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	18.
	Сенокошение
	1.19
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	19.
	Выпас сельскохозяйственных животных
	1.20
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	20.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	21.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	22.
	Животноводство
	1.7
	Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 50000 кв. м.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	2.2
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 600 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1800 кв. м.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.

	
	
	
	Минимальное количество машино-мест для хранения автомобилей – 1 на одно домовладение.

	
	
	
	Ведение личного подсобного хозяйства допускается только в границах сельских населенных пунктов.

	2.
	Приюты для животных
	3.10.2
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.


Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	1.18
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (25:00-6.646, 25:27-6.399).
2. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426, 25:27-6.155, 25:27-6.587).
3. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.408, 25:27-6.510, 25:27-6.513, 25:27-6.512, 25:27-6.511, 25:27-6.487, 25:27-6.488, 25:27-6.489, 25:27-6.467, 25:27-6.468, 25:27-6.469, 25:27-6.466, 25:27-6.490, 25:00-6.569, 25:27-6.494, 25:27-6.481, 25:27-6.482, 25:27-6.485, 25:27-6.486, 25:27-6.473, 25:27-6.472, 25:27-6.470, 25:27-6.474).
4. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.555, 25:27-6.390, 25:10-6.351, 25:00-6.279, 25:00-6.578, 25:27-6.74, 
25:10-6.92, 25:27-6.392, 25:10-6.99, 25:27-6.583, 25:27-6.127, 25:27-6.384, 25:27-6.379, 25:27-6.375, 25:27-6.374, 25:27-6.376, 
25:27-6.377, 25:27-6.378, 25:27-6.383, 25:27-6.18, 25:27-6.589, 25:27-6.135, 25:27-6.138, 25:27-6.137, 25:27-6.7, 25:00-6.579, 
25:27-6.129, 25:27-6.134, 25:27-6.56, 25:27-6.608, 25:27-6.382, 25:27-6.387, 25:27-6.43, 25:00-6.276, 25:27-6.81, 25:27-6.393, 
25:00-6.617, 25:00-6.610, 25:27-6.54, 25:27-6.566, 25:27-6.85, 25:27-6.391, 25:27-6.394, 25:27-6.13, 25:27-6.41, 25:27-6.57, 
25:27-6.389, 25:20-6.137, 25:27-6.131, 25:27-6.425, 25:27-6.72, 25:27-6.132, 25:27-6.38, 25:27-6.123, 25:27-6.59, 25:27-6.42, 
25:27-6.122, 25:27-6.24).
5 Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.93, 25:27-6.115, 25:27-6.2, 25:27-6.88, 25:27-6.49, 25:27-6.30, 25:27-6.6).
6. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (25:27-6.649, 25:27-6.628, 25:27-6.653, 25:27-6.638, 25:00-6.292, 25:00-6.601).
7. Зоны с особыми условиями использования территории (25:27-6.617, 25:27-6.618).
8. Санитарно-защитная зона (25:27-6.647, 25:27-6.620).
9. Граница территории объекта культурного наследия (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).
10. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (25:27-6.161, 25:27-6.612).
11. Прибрежная защитная полоса (25:27-6.624).
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения не нормируются.
[bookmark: _Toc233800687]Зона, предназначенная для научно-исследовательских, 
учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей (СХ 3)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Научное обеспечение сельского хозяйства
	1.14
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Питомники
	1.17
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	3.
	Проведение научных испытаний
	3.9.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	1.18
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 50 кв. м для объектов инженерного обеспечения;
- 200 кв. м для прочих объектов.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.393).
[bookmark: _Toc233800688]Зона, предназначенная для ведения огородничества и садоводства (СХ 6)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Растениеводство
	1.1
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%.

	2.
	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
	1.2
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%.

	3.
	Выращивание льна и конопли
	1.6
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%.

	4.
	Овощеводство
	1.3
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%.


	5.
	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
	1.4
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%.

	6.
	Садоводство
	1.5
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%.

	7.
	Научное обеспечение сельского хозяйства
	1.14
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	8.
	Питомники
	1.17
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	9.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	10.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	11.
	Земельные участки общего назначения
	13.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	12.
	Ведение садоводства
	13.2
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

	13.
	Ведение огородничества
	13.1
	Минимальные отступы от общих границ со смежными земельными участками в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 599 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Пчеловодство
	1.12
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

	2.
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.


Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	1.18
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	3.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.412).
[bookmark: _Toc233800689]Зона зеленых насаждений (Р 1)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Природно-познавательный туризм
	5.2
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 80%.

	3.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	5.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	6.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Общественное питание
	4.6
	Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	2.
	Поля для гольфа или конных прогулок
	5.5
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Вспомогательные и хозяйственные строения, размещать со стороны магистральных улиц не допускается.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 15%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 80%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.


Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.472, 25:27-6.471, 25:27-6.483, 25:27-6.484, 25:27-6.485, 25:28-6.1283, 25:27-6.486, 25:27-6.475, 25:27-6.476, 25:27-6.477, 25:27-6.478, 25:27-6.473, 25:27-6.479, 25:27-6.480, 25:27-6.481, 25:27-6.482, 25:27-6.512, 25:27-6.511, 25:27-6.510, 25:27-6.513, 25:27-6.487, 25:27-6.488, 25:27-6.489, 25:27-6.490, 25:27-6.491, 25:27-6.494, 25:27-6.492, 25:27-6.493, 25:00-6.569, 25:27-6.470, 25:27-6.474, 25:27-6.467, 25:27-6.468, 25:27-6.466, 25:27-6.495).
2. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155, 25:27-6.587, 25:27-6.426).
3. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.603, 25:27-6.131, 25:00-6.579, 25:24-6.109, 25:00-6.610, 25:27-6.133, 25:27-6.79, 25:27-6.96, 25:27-6.394, 25:27-6.51, 25:27-6.135, 25:27-6.138, 25:27-6.137, 25:27-6.56, 25:27-6.392, 25:27-6.85, 
25:27-6.385, 25:27-6.86, 25:00-6.276, 25:00-6.578, 25:27-6.74, 25:10-6.351, 25:00-6.555, 25:27-6.54, 25:27-6.384, 25:27-6.123, 
25:27-6.611, 25:27-6.390, 25:27-6.504, 25:27-6.81, 25:27-6.127, 25:27-6.395, 25:27-6.583, 25:27-6.560, 25:27-6.15, 25:27-6.418, 
25:27-6.589, 25:27-6.386, 25:00-6.168, 25:27-6.41, 25:27-6.57, 25:27-6.393, 25:27-6.388, 25:27-6.528, 25:27-6.116).
4. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (25:00-6.601, 25:00-6.292, 25:27-6.9, 25:27-6.631, 25:27-6.649).
5. Часть водоохранной зоны Японского моря (25:00-6.345).
6. Границы охранной зоны объекта культурного наследия (25:27-6.591, 25:27-6.598, 25:27-6.596, 25:27-6.597, 25:27-6.594, 25:27-6.595).
7. Граница территории объекта культурного наследия (25:27-8.1).
8. Охранная зона теплосети (25:27-6.165).
9. Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.34, 25:27-6.107, 25:27-6.75, 25:27-6.136).
10. Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:27-6.62).
11. Охранная зона объекта культурного наследия Здание бывшей церкви св. Богородицы (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 25.11.2022 № 799-пп «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей церкви св. Богородицы», 1912 год, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон»).
12. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия Здание бывшей церкви св. Богородицы (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 25.11.2022 № 799-пп «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей церкви св. Богородицы», 1912 год, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон»).
13. Прибрежная защитная полоса (25:27-6.624, 25:27-6.626).
14. Памятник природы «Дубовая роща» (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с решением Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от 14.08.1987 № 551 «Об отнесении уникальных и типовых природных объектов к государственным памятникам природы Приморского края»).
15. Санитарно-защитная зона (25:27-6.620, 25:27-6.662).
16. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Бюст генерала Н.А. Острякова» (25:27-8.5).
17. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (25:27-6.430).
18. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (25:27-6.399).
19. Запретная зона военного объекта В/ч 63890 (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 07.12.2005 № 217-пг «Об установлении границ запретных зон и запретных районов для войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю»).
20. Запретная зона военного объекта В/ч 87198 (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 07.12.2005 № 217-пг «Об установлении границ запретных зон и запретных районов для войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю»).
21. Зона охраняемого военного объекта для обеспечения безопасного и бесперебойного его функционирования (25:24-6.153).
22. Граница территории объекта культурного наследия (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).
[bookmark: _Toc233800690]Зона объектов физической культуры и массового спорта (Р 2)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	5.1.1
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	2.
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа. 

	3.
	Спортивные базы
	5.1.7
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	4.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	5.
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	6.
	Водный спорт
	5.1.5
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.

	7.
	Авиационный спорт
	5.1.6
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	8.
	Дома социального обслуживания
	3.2.1
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	9.
	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	10.
	Общежития
	3.2.4
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	11.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	12.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	13.
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	14.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	15.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.




Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Магазины
	4.4
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	2.
	Общественное питание
	4.6
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	3.
	Общежития
	3.2.4
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.


Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- 1,5 м для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок) гаражей;
- 3 м для многоярусных объектов.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь):
- 40 кв. м на 1 машино-место для наземных гаражей;
- 25 кв. м на 1 машино-место для открытых наземных стоянок.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	3.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.476, 25:27-6.477, 25:27-6.478, 25:27-6.479, 25:27-6.480, 25:27-6.481, 25:27-6.482, 25:27-6.486, 25:27-6.471, 25:27-6.472, 25:27-6.473).
2. Границы охранной зоны объекта культурного наследия (25:27-6.596, 25:27-6.597).
3. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426, 25:27-6.155, 25:27-6.146, 
25:10-6.477, 25:27-6.517, 25:27-6.587).
4. Граница территории объекта культурного наследия (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).
5. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (25:27-6.430).
6. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:00-6.578, 25:27-6.111, 25:00-6.610).
[bookmark: _Toc233800691]Зона объектов отдыха и туризма (Р 3)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Природно-познавательный туризм
	5.2
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 65%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	2.
	Деятельность в сфере охотничьего хозяйства
	5.3
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 65%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	3.
	Рыболовство
	5.3.1
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%.

	4.
	Туристическое обслуживание
	5.2.1
	Максимальное количество надземных этажей – 6 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улицы не допускается.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 65%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	5.
	Санаторная деятельность
	9.2.1
	Максимальное количество надземных этажей – 6 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улицы не допускается.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 30%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 65%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	6.
	Поля для гольфа или конных прогулок
	5.5
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Вспомогательные и хозяйственные строения, размещать со стороны магистральных улиц не допускается.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 15%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 80%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.


	7.
	Причалы для маломерных судов
	5.4
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.

	8.
	Общее пользование водными объектами
	11.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	9.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	10.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	11.
	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	5.1.1
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	12.
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.



	13.
	Спортивные базы
	5.1.7
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	14.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	15.
	Водный спорт
	5.1.5
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.

	16.
	Деловое управление
	4.1
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	17.
	Государственное управление
	3.8.1
	Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	18.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	19.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Магазины
	4.4
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	2.
	Общественное питание
	4.6
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	3.
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Авиационный спорт
	5.1.6
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	3.
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	Максимальное количество надземных этажей – 3 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	4.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	5.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.72, 25:27-6.132, 25:27-6.38, 25:27-6.134, 25:27-6.123, 25:27-6.603, 
25:10-6.101, 25:10-6.92, 25:27-6.135, 25:27-6.138, 25:27-6.137, 25:27-6.56, 25:27-6.42, 25:27-6.122, 25:00-6.579, 25:27-6.129, 
25:00-6.276, 25:27-6.425, 25:27-6.59).
2. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:00-6.569, 25:27-6.471).
3. Охранная зона линий и сооружений связи (25:27-6.619).
4. Границы охранной зоны объекта культурного наследия (25:27-6.597).
5. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426).
6. Часть водоохранной зоны Японского моря (25:00-6.345).
7. Часть прибрежной защитной полосы Японского моря (25:00-6.327).
8. Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:27-6.21).
9. Граница территории объекта культурного наследия (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

[bookmark: _Toc233800692]Зона лесов (Р 4)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Охрана природных территорий
	9.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Деятельность по особой охране и изучению природы
	9.0
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	3.
	Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности в лесах
	10.9
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Заготовка древесины
	10.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Создание лесных плантаций и их эксплуатация
	10.6
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	3.
	Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений
	10.4
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (25:00-6.292, 25:27-6.9).
2. Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:27-6.62).
3. Памятник природы «Дубовая роща» (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с решением Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от 14.08.1987 № 551 «Об отнесении уникальных и типовых природных объектов к государственным памятникам природы Приморского края»).
4. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.127, 25:00-6.276, 25:10-6.101, 25:10-6.92, 25:10-6.99, 25:00-6.579, 
25:27-6.133, 25:00-6.610, 25:27-6.13, 25:00-6.578, 25:00-6.168, 25:24-6.109, 25:27-6.41, 25:27-6.57, 25:27-6.96, 25:27-6.603).
5. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.472, 25:27-6.473, 25:27-6.471).
6. Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.3).
7. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426, 25:27-6.587).
[bookmark: _Toc233800693]Зона кладбищ и крематориев (СН 1)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Ритуальная деятельность
	12.1
	Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 5000 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

	2.
	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30 м включая шпиль здания.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м до основного строения.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания – 1 м до хозяйственных построек.

	
	
	
	Вспомогательные здания и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 70%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20%.

	3.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	5.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Магазины
	4.4
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.


Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (25:27-6.612).
2. Граница территории объекта культурного наследия (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).
3. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.587, 25:27-6.155).
4. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.79, 25:00-6.555, 25:27-6.127, 25:27-6.13, 25:00-6.276, 25:00-6.279, 
25:00-6.578, 25:00-6.168, 25:10-6.351, 25:27-6.393).
5. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (25:00-6.292).
6. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.408, 25:27-6.512, 25:27-6.510, 25:27-6.511, 25:27-6.513, 25:27-6.403, 25:27-6.471, 25:27-6.483, 25:27-6.484, 25:27-6.485, 25:27-6.486).
7. Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.60).
8. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (25:27-6.399).


[bookmark: _Toc233800694]Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов (СН 3)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Специальная деятельность
	12.2
	Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	2.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155, 25:27-6.587).
2. Охранная зона теплосети (25:27-6.165).
3. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.79).
4. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (25:00-6.292).
5. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.483, 25:27-6.484, 25:27-6.485).

[bookmark: _Toc233800695]Зона режимных территорий (СН 4)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Общежития
	3.2.4
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 80%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.

	2.
	Обеспечение деятельности по исполнению наказаний
	8.4
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	3.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	Максимальное количество надземных этажей – 10 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.

	
	
	
	Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.384, 25:27-6.450, 25:27-6.451, 25:00-6.276, 25:10-6.351).
2. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.413, 25:27-6.467, 25:27-6.468, 25:27-6.469).

[bookmark: _Toc233800696]Зона озеленения специального назначения (СН 5)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Запас
	12.3
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	2.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	3.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	5.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Специальная деятельность
	12.2
	Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежит установлению.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	
	
	
	Специальная деятельность допускается только за границами населенного пункта.

	2.
	Производственная деятельность
	6.0
	Максимальное количество надземных этажей – 8 этажей.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта:
- 70% для объектов I – II класса опасности;
- 75% для объектов III класса опасности;
- 80% для объектов IV, V класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 20% для объектов I – II класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15% для объектов III класса опасности.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 10% для объектов IV, V класса опасности.

	
	
	
	Производственная деятельность допускается только за границами населенного пункта.


Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.127, 25:00-6.276, 25:27-6.135, 25:27-6.138, 25:27-6.137, 25:27-6.56, 
25:00-6.617, 25:00-6.610, 25:27-6.546, 25:00-6.579, 25:27-6.129, 25:27-6.134, 25:27-6.391, 25:27-6.394, 25:27-6.13, 25:27-6.41, 
25:27-6.57, 25:27-6.389, 25:00-6.279, 25:00-6.578, 25:27-6.608, 25:27-6.382, 25:27-6.387, 25:27-6.43, 25:27-6.96, 25:27-6.79, 
25:27-6.384, 25:00-6.555, 25:27-6.380, 25:27-6.545, 25:27-6.589, 25:27-6.37, 25:27-6.33, 25:27-6.116, 25:27-6.119, 25:10-6.351, 
25:27-6.74, 25:27-6.390, 25:27-6.166, 25:27-6.133, 25:27-6.422, 25:27-6.81, 25:27-6.131, 25:27-6.583, 25:27-6.1, 25:27-6.396, 
25:00-6.315, 25:27-6.572, 25:27-6.148, 25:27-6.393, 25:27-6.85, 25:27-6.385, 25:27-6.392, 25:10-6.365, 25:00-6.552, 25:10-6.92, 
25:10-6.99, 25:20-6.137, 25:27-6.418, 25:00-6.168, 25:27-6.542, 25:27-6.386, 25:27-6.52, 25:27-6.109, 25:27-6.97, 25:27-6.111, 
25:27-6.7, 25:00-6.304, 25:27-6.53, 25:27-6.27, 25:27-6.130, 25:27-6.51, 25:27-6.528, 25:27-6.58, 25:27-6.117, 25:27-6.509, 25:27-6.24, 25:27-6.540, 25:27-6.438, 25:27-6.603, 25:00-6.295, 25:27-6.622, 25:27-6.157, 25:28-6.232, 25:10-6.101, 25:10-6.103, 25:27-6.425, 25:27-6.163, 25:27-6.72, 25:27-6.132, 25:27-6.38, 25:27-6.123, 25:27-6.154, 25:27-6.498).
2. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.473, 25:27-6.495, 25:27-6.485, 25:27-6.486, 25:27-6.472, 25:27-6.471, 25:27-6.483, 25:27-6.484, 25:27-6.479, 25:27-6.480, 25:27-6.482, 25:27-6.410, 25:27-6.494, 25:27-6.413, 25:27-6.467, 25:27-6.73, 25:27-6.512, 25:27-6.475, 25:27-6.510, 25:27-6.511, 25:27-6.513, 25:27-6.408, 25:27-6.403, 25:27-6.481, 25:27-6.474, 
25:27-6.466, 25:27-6.491, 25:27-6.492, 25:27-6.468, 25:27-6.469, 25:27-6.35, 25:27-6.44, 25:27-6.476, 25:27-6.477, 25:27-6.478, 
25:27-6.470, 25:27-6.490, 25:27-6.487, 25:27-6.488, 25:27-6.489, 25:00-6.569, 25:27-6.493, 25:27-6.497, 25:28-6.1283, 25:10-6.372, 25:28-6.1280, 25:28-6.1281, 25:28-6.1282).
3. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (25:27-6.398, 25:27-6.612, 25:27-6.144, 25:27-6.430, 25:27-6.429, 25:27-6.601).
4. Часть водоохранной зоны Японского моря (25:00-6.345).
5. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.155, 25:27-6.587, 25:27-6.426, 
25:27-6.146, 25:10-6.477, 25:27-6.517, 25:00-6.339).
6. Охранная зона теплосети (25:27-6.165).
7. Зоны с особыми условиями использования территории (25:27-6.617, 25:27-6.372).
8. Санитарно-защитная зона (25:27-6.620, 25:27-6.647, 25:27-6.650, 25:27-6.662).
9. Границы территории выявленного объекта культурного наследия «Кневичанка-3. Стоянка»; Территория объекта культурного наследия (25:27-8.4).
10. Охранная зона геодезического пункта (25:27-6.101, 25:27-6.98, 25:27-6.4, 25:27-6.103, 25:27-6.113).
11. Охранная зона линий и сооружений связи (25:27-6.619, 25:10-6.413).
12. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (25:00-6.292, 25:27-6.653, 25:27-6.9, 25:27-6.649, 25:27-6.637, 25:27-6.633, 25:27-6.414, 25:00-6.601, 25:27-6.627, 
25:27-6.630).
13. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) (25:27-6.399, 25:00-6.646).
14. Запретная зона военного объекта В/ч 87198 (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 07.12.2005 № 217-пг «Об установлении границ запретных зон и запретных районов для войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю»).
15. Охранная зона особо охраняемого природного объекта (25:27-6.62).
16. Памятник природы «Дубовая роща» (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с решением Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от 14.08.1987 № 551 «Об отнесении уникальных и типовых природных объектов к государственным памятникам природы Приморского края»).
17. Прибрежная защитная полоса (25:27-6.624, 25:10-6.94, 25:27-6.626, 25:27-6.625).
18. Запретная зона военного объекта В/ч 63890 (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 07.12.2005 № 217-пг «Об установлении границ запретных зон и запретных районов для войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю»).
19. Границы охранной зоны объекта культурного наследия (25:27-6.594, 25:27-6.598).
20. Водоохранная зона (25:10-6.107).
21. Часть прибрежной защитной полосы Японского моря (25:00-6.327).
22. Третья зона округа горно-санитарной охраны месторождения лечебных грязей «Залив Угловой» (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2024 № 1186 «Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов»).
23. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (25:27-6.139).
24. Граница территории объекта культурного наследия (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в границах территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения не нормируются.
[bookmark: _Toc233800697]Иная зона специального назначения (СН 6)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Обеспечение обороны и безопасности
	8.0
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	2.
	Обеспечение вооруженных сил
	8.1
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

	
	
	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка не подлежит установлению.

	3.
	Связь
	6.8
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

	4.
	Общежития
	3.2.4
	Максимальное количество надземных этажей – 4 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1400 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.


Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
	№ п/п
	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	наименование
	код
	



	1
	2
	3
	4

	1.
	Магазины
	4.4
	Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа.

	
	
	
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

	
	
	
	Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.
Максимальный размер земельного участка (площадь) не подлежит установлению.

	
	
	
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 75%.

	
	
	
	Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 15%.

	
	
	
	Минимальное количество мест хранения транспортных средств (парковочных мест) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Артемовского городского округа.


Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. Водоохранная зона (25:10-6.107).
2. Иная зона с особыми условиями использования территории (25:27-6.485, 25:27-6.486, 25:27-6.516, 25:27-6.467, 25:27-6.468, 25:27-6.469, 25:27-6.466, 25:27-6.472, 25:27-6.473, 25:27-6.471, 25:27-6.497, 25:27-6.496, 25:27-6.407, 25:27-6.484, 25:27-6.412, 25:10-6.372, 25:27-6.534, 25:27-6.406, 25:27-6.515, 25:27-6.409, 25:27-6.404, 25:27-6.535).
3. Часть водоохранной зоны Японского моря (25:00-6.345).
4. Охранная зона инженерных коммуникаций (25:27-6.542, 25:27-6.570, 25:27-6.559, 25:27-6.457, 25:27-6.452, 25:27-6.566, 25:00-6.555, 25:27-6.370, 25:10-6.449, 25:27-6.546, 25:27-6.458, 25:27-6.537, 25:27-6.498, 25:27-6.371, 25:27-6.434, 25:27-6.548, 25:27-6.455, 25:27-6.500, 25:27-6.433, 25:27-6.445, 25:27-6.447, 25:27-6.543, 25:27-6.446, 25:27-6.462, 25:27-6.454, 25:27-6.508, 25:27-6.465, 25:27-6.437, 25:27-6.435, 25:27-6.539, 25:27-6.436, 25:27-6.423, 25:27-6.456, 25:27-6.135, 25:27-6.138, 25:27-6.137, 25:27-6.7, 25:27-6.589, 25:27-6.96, 25:27-6.79, 25:27-6.573, 25:27-6.580, 25:27-6.577, 25:27-6.575, 25:27-6.520, 25:27-6.522, 
25:27-6.523, 25:27-6.524, 25:27-6.526, 25:27-6.533, 25:27-6.571, 25:27-6.576, 25:27-6.581, 25:27-6.582, 25:27-6.518, 25:27-6.521, 25:27-6.574, 25:27-6.530, 25:27-6.531, 25:27-6.529, 25:27-6.509, 25:27-6.422, 25:27-6.525, 25:27-6.562, 25:27-6.551, 25:27-6.563, 25:27-6.567, 25:27-6.568, 25:27-6.421, 25:27-6.565, 25:27-6.564, 25:27-6.507, 25:27-6.549, 25:27-6.578, 25:27-6.536, 25:10-6.40, 
25:27-6.519, 25:10-6.435, 25:27-6.552, 25:27-6.547, 25:27-6.550, 25:27-6.82, 25:27-6.154, 25:27-6.538, 25:27-6.506, 25:27-6.553, 
25:27-6.160, 25:27-6.461, 25:27-6.579, 25:27-6.561, 25:27-6.439, 25:27-6.440).
5. Запретная зона военного объекта В/ч 87198 (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 07.12.2005 № 217-пг «Об установлении границ запретных зон и запретных районов для войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю»).
6. Санитарно-защитная зона (25:27-6.662).
7. Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды (25:27-6.139).
8. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (25:27-6.426, 25:27-6.155, 25:27-6.146, 
25:10-6.477, 25:27-6.517).
9. Запретная зона военного объекта В/ч 34380 (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 07.12.2005 № 217-пг «Об установлении границ запретных зон и запретных районов для войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю»).
10. Охранная зона теплосети (25:27-6.165).
11. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) (25:00-6.292).
12. Запретная зона военного объекта В/ч 63890 (сведения о границах не внесены в ЕГРН; ограничения в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 07.12.2005 № 217-пг «Об установлении границ запретных зон и запретных районов для войсковых частей Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю»).
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[bookmark: _Toc233800698]Требования к архитектурно-градостроительному облику 
объектов капитального строительства
Архитектурно-градостроительный облик объектов капитального строительства подлежит согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства в границах территорий, для которых установлены требования к архитектурно-градостроительному облику, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2023 № 857 «Об утверждении требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства и Правил согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства».
Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства устанавливаются с учетом видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, указанных в градостроительных регламентах, применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства. Требования распространяются на объекты капитального строительства частично либо полностью попадающие в границы зон регулирования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства, которые могут не совпадать с границами территориальных зон и границами земельных участков.
Объекты капитального строительства классифицированы по основному функциональному признаку:
группа 1. Жилые объекты;
группа 2. Общественные объекты;
группа 3. Объекты транспортной инфраструктуры, производственные и складские здания.
[bookmark: _Hlk215325921]Требования к архитектурно-градостроительному облику установлены для объектов капитального строительства, в соответствии с классификацией видов разрешенного использования, представленных в таблице ниже (Таблица 1).
На территории Артемовского городского округа установлены следующие зоны регулирования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства: 
АГО-1;
АГО-2;
АГО-3.
Зона АГО-1 включает в себя особо значимые территории центральной части г. Артема, центры сельских населенных пунктов и удаленных районов г. Артема, территории, прилегающие к основным автомобильным дорогам и магистральным улицам, формирующих транспортный каркас городского округа.
Зона АГО-2 включает в себя территорий, расположенные вдоль транзитных автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. 
Граница зоны АГО-3 включает в себя территории особо значимые для городского округа, на которые действует особый порядок регулирования требований к архитектурно-градостроительному облику.
В границах территории АГО-3 требования к архитектурно-градостроительному облику определяются в соответствии с рекомендациями градостроительного совета Приморского края к применению проектной документации разработанной применительно к объектам капитального строительства, имеющих особое значение для социального, экономического, культурного и иного развития Приморского края, иным проектам и проектным предложениям, направленным на развитие архитектурной и градостроительной деятельности в Приморском крае.
Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства представлены в таблице ниже (Таблица 2).


[bookmark: _Ref182661775]Таблица 1 – Классификация объектов капитального строительства по видам разрешенного использования земельных участков в зонах регулирования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства.
	Группа 1
	Группа 2
	Группа 3



	1
	2
	3

	2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.3. Блокированная жилая застройка
2.5. Среднеэтажная многоквартирная жилая застройка
2.6. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
3.2. Социальное обслуживание
3.2.1. Дома социального обслуживания
3.2.2. Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.2.4 Общежития
3.3 Бытовое обслуживание
3.4 Здравоохранение
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание
3.4.3 Медицинские организации особого назначения
3.5 Образование и просвещение
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6 Культурное развитие
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.8 Общественное управление
3.8.1 Государственное управление
3.9 Обеспечение научной деятельности
3.9.2 Проведение научных исследований
3.10 Ветеринарное обслуживание
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
4.0 Предпринимательство
4.1 Деловое управление
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
4.8 Развлечение
4.8.1 Развлекательные мероприятия
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
5.1 Спорт
5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 
5.1.7 Спортивные базы
5.2 Природно-познавательный туризм
5.2.1 Туристическое обслуживание
5.5 Поля для гольфа или конных прогулок
9.2.1 Санаторная деятельность
	2.7.1 Хранение автотранспорта
4.9 Служебные гаражи
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
6.0 Производственная деятельность
6.2.1 Автомобилестроительная промышленность
6.3 Легкая промышленность
6.3.1 Фармацевтическая промышленность
6.3.2 Фарфоро-фаянсовая промышленность 
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[bookmark: _Ref196763620]Таблица 2 – Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства
	№ п/п
	Зона регулирования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
	Параметры
	Показатели

	
	
	
	группа 1
	группа 2
	группа 3



	1
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Объемно-пространственные характеристики объектов капитального строительства

	1.1
	АГО-1
АГО-2
	Застройка может осуществляться по красным линиям или сложившимся линиям застройки с учетом установленного градостроительным регламентом территориальной зоны минимального отступа от границ земельного участка, смежными и отдельно стоящими рядовыми и угловыми объектами капитального строительства с частично застроенными внутриквартальными пространствами.
	+
	+
	+

	1.2
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	Застройка должна осуществляться с учетом установленного градостроительным регламентом территориальной зоны минимального отступа от границ земельного участка.
	+
	+
	+

	1.3
	АГО-1
АГО-2
	Высота объектов капитального строительства должна приниматься с учетом установленных градостроительным регламентом территориальной зоны предельного количества этажей или предельной высоты зданий, строений, сооружений.
	+
	+
	+

	1.4
	АГО-1
	Размещение доминантных объектов допускается в рамках обогащения силуэта застройки населенного пункта при условии формирования его единого архитектурно-художественного образа в зрительном восприятии из видовых точек и расположения вне территории, подверженных деформации земной поверхности (подработанные территории).
	+
	+
	–

	1.5
	АГО-1
	Максимальная этажность доминант:
	+
	+
	–

	
	
	– зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2)
	8 
этажей
	4 
этажа
	

	
	
	– зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3)
	25 
этажей
	8 
этажей
	

	
	
	– зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4)
	25 
этажей
	10 этажей
	

	1.6
	АГО-1
	Максимальная доля площади застройки для размещения высотных доминант в границах планировочного квартала
	+
	–
	–

	
	
	– зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2)
	20%
	
	

	
	
	– зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3)
	30%
	
	

	
	
	– зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4)
	40%
	
	

	1.7
	АГО-1
АГО-3
	При строительстве зданий, выше 10 этажей не допускается монотонная протяженность фасада более 70 м.
Здания выше 10 этажей и протяженностью более 70 м должны формироваться ступенчатым повышением этажности, и планировочным смещением блок секций, для повышения разноплановости застройки.
	+
	+
	–

	1.8
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	При формировании объемно-планировочных решений первых этажей зданий, должны учитываться их функциональное назначение, создавать сбалансированную единую композицию фасадных решений и окружающей застройки. 
	+
	+
	–

	1.9
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	В целях обеспечения доступа для маломобильных групп населения при новом строительстве необходимо предусматривать организацию входных групп с максимальным перепадом между уровнем входа с тротуара и уровнем пола входного вестибюля
	0,15 м
	0,15 м
	0,45 м

	1.10
	АГО-3
	Объемно-пространственные характеристики объектов капитального строительства определяются при разработке концепции комплексного объемно-планировочного и архитектурного решения в границах элемента планировочной структуры.
	–
	+
	+

	2.
	Архитектурно-стилистические характеристики объектов капитального строительства

	2.1
	АГО-1
АГО-2
	При формировании архитектурно-художественного облика объектов капитального строительства следует применять стилистические приемы, характерные для окружающей застройки и особенности сложившейся среды населенного пункта.
	+
	+
	+

	2.2
	АГО-1
АГО-2
	Архитектурно-стилистическое решение объектов капитального строительства, расположенных в визуальной связи с объектами культурного наследия (выявленными объектами культурного наследия), должно носить фоновый характер (быть нейтральными по отношению к объектам культурного наследия и доминантам, обеспечивая благоприятные условия их восприятия). Фоновый характер объектов капитального строительства может быть обеспечен способом отделки фасадов (окраска, штукатурка, облицовка естественным камнем, кирпичом, цветовое решение с выделением декоративных деталей, материал кровли – металл), композиционными приемами, включающими осевую композицию, сочетание простых объемов и минимизацию декоративных элементов, горизонтальным членением фасада, а также отсутствием на лицевом фасаде выступающих элементов – портиков, внешних тамбуров, лестниц.
	+
	+
	–

	2.3
	АГО-1
АГО-2
	Архитектурно-стилистическое решение входной группы должно соответствовать общему архитектурному облику здания и его стилистике. 
	+
	+
	+

	2.4
	АГО-1
АГО-2
	При наличии нескольких входных групп в коммерческие помещения первого этажа здания все входные группы должны быть выполнены в единой стилистике с использованием сочетающихся между собой материалов наружной отделки и цветового решения.
	+
	+
	+

	2.5
	АГО-1
АГО-2
	Устройство выступающих тамбуров входных групп на фасадах, ориентированных на территории общего пользования, не допускается. 
Требования не распространяются на реконструируемые объекты капитального строительства при наличии выступающих тамбуров входных групп на фасадах, ориентированных на территории общего пользования, до момента их реконструкции.
	+
	+
	+

	2.6
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	Над входными лестницами и пандусами необходимо устройство козырьков (навесов) с учетом стилистики фасадных решений.
	+
	+
	+

	2.7
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	Минимальная высота первого этажа зданий, формирующих уличный фронт вдоль территорий общего пользования, в зонах с активными улицами.
	3,8 м
	3,8 м
	–

	2.8
	АГО-1
	Минимальная высота первого этажа зданий для сельских населенных пунктов, формирующих уличный фронт вдоль территорий общего пользования, в зонах с активными улицами.
	3,5 м
	3,5 м
	–

	2.9
	АГО-1
АГО-2
	Минимальный процент застроенности по фронтальной границе участка.
За исключением отдельно стоящих объектов капитального строительства с видами разрешенного использования: код 3.4.1; код 3.4.2, код 3.5.1, код 3.5.2, код 3.6.1, 3.7.1, код 3.8.1, код 4.2, код 4.3, код 5.1.1.
	50%
	50%
	–

	2.10
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	Размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями.
	+
	+
	+

	2.11
	АГО-1
	Минимальный процент остекления фасада здания первого этажа вдоль основных транспортных магистралей.
За исключением отдельно стоящих объектов капитального строительства с видами разрешенного использования: код 3.4.2, код 3.5.1, код 3.7.1.
	
	70%
	40%

	
	
	– малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	40%
	
	

	
	
	– среднеэтажная многоквартирная жилая застройка
	60%
	
	

	
	
	– многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	80%
	
	

	2.12
	АГО-1
	Не допускается формировать глухие фасады здания, выходящие на территории общего пользования, за исключением проездов.
	+
	+
	+

	2.13
	АГО-3
	Не допускается формировать глухие фасады здания, выходящие на территории общего пользования, за исключением проездов, если это не предусмотрено особым архитектурным замыслом проекта.
	–
	+
	+

	2.14
	АГО-2
	Не допускается формировать глухие фасады здания, выходящие на территории общего пользования, за исключением проездов.
	+
	+
	–

	2.15
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	Минимальная визуальная проницаемость ограждений земельного участка.
	80%
	80%
	50%

	3.
	Цветовые решения объектов капитального строительства

	3.1
	АГО-1
АГО-2
	Цветовое (колористическое) решение фасадов объекта капитального строительства должно формироваться с учетом:
– цветовых (колористических) особенностей сложившейся окружающей застройки;
– цветовых (колористических) возможностей и особенностей применяемых ограждающих конструкций и (или) материалов облицовки.
	+
	+
	+

	3.2
	АГО-1
АГО-2
	При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.
	+
	+
	+

	3.3
	АГО-3
	Цветовые (колористические) решения определяются при разработке концепции комплексного объемно-планировочного и архитектурного решения в границах элемента планировочной структуры.
	–
	+
	+

	3.4
	Фасады

	3.4.1
	АГО-1*
АГО-2*
	Основные цвета для фасадов объектов капитального строительства необходимо применять при новом строительстве и реконструкции:
– палитра RAL Classic: 1001, 1002, 3022, 7004, 7030, 7038, 9001-9003, 9010, 9016, 9018.
– палитра основных цветов в системе RAL Design: 
075-70-20, 075-70-40, 075-90-20, 040-50-40, 040-60-30, 075-70-20.
Дополнительные цвета для фасадов объектов капитального строительства необходимо использовать из палитры основных цветов, выбирая более темный или насыщенный оттенок, сочетающийся с основным цветом фасада.
Дополнительно, допускается использовать в качестве дополнительных цветов:
– палитра RAL Classic: 
5024, 6011.
– палитра RAL Design: 
240-50-10, 240-60-20, 240-80-15;
120-60-30, 120-70-20, 120-50-20;
040-40-30.
Применение цветовой палитры допускает изменение цветовой яркости и насыщенности на один пункт по палитре RAL Design.
	+
	+
	+

	3.4.2
	АГО-2
	Для крупных логистических комплексов, крупных производственных объектов, расположенных вдоль основных автомобильных дорог, допускается использование колористических решений, принятых бренд-буком компании, при условии гармоничного сочетания с окружающей застройкой.
	–
	–
	+

	3.4.3
	АГО-1
АГО-2
	Все фасады одного здания должны иметь единое цветовое(колористическое) решение. На различных фасадах здания допускаются комбинации цветов, выбранных в рамках общего колористического решения.
В цветовом решении облицовочных материалов плоскости фасада разрешается использовать 1 оттенок в качестве основного цвета и не более двух - в качестве дополнительных цветов.
	+
	+
	+

	3.4.4
	АГО-1
АГО-2
	Необходимо избегать выкраски (облицовки) фасада в два цвета, в равной пропорции с горизонтальным либо вертикальным членением.
	+
	+
	+

	3.5
	Элементы здания

	3.5.1
	АГО-1
АГО-2
	Все элементы окон, кроме остекления, должны быть решены в одном цвете. Допускается применение разных цветов для разных по назначению групп проемов (окна жилых помещений, витрины коммерческих предприятий).
	+
	+
	+

	3.5.2
	АГО-1*
АГО-2*
	Для выступающих декоративных элементов фасада (фартук балкона, карнизы, пилястры и т.д.), необходимо использовать белые цвета палитры RAL Classic: 
9001-9003, 9010, 9016.
	+
	+
	–

	3.5.3
	АГО-1
	Остекление балконов и лоджий, расположенных в пределах одного объекта капитального строительства, должно быть выполнено в одном цвете из светопрозрачного материала нейтрального серого, зеркального либо бежевого цвета.
	+
	+
	+

	3.5.4
	АГО-1
	При остеклении балконов и лоджий необходимо предусматривать полное затемнение на всю высоту элемента, либо частичное затемнение в нижней части элемента, на высоте 1 м от уровня межэтажного перекрытия. 
	+
	–
	–

	3.5.5
	АГО-1
АГО-2
	Для каждого типа элементов здания (ограждения балконов, лоджии, парапеты и др.) должен применятся единый подход к оформлению, который должен гармонично сочетаться с цветовым решением фасада.
	+
	+
	+

	3.5.6
	АГО-1
АГО-2
	Видимые элементы водосточной системы здания необходимо выполнять в цвет кровельного материала скатной крыши или фасада здания. 
	+
	+
	+

	3.6
	Кровля

	3.6.1
	АГО-1*
АГО-2*
	Цвета допустимые к применению для кровельного материала скатной крыши, навесов и козырьков, в пределах одного объекта капитального строительства, должны быть одного цвета, максимально приближены к цветам палитры RAL Classic: 3003-3011, 8002-8015, кроме 8003, 8007-8008. 
Для плоской кровли допускается применять черные и серые цвета в соответствии с палитрой RAL Classic: 7024, 7021, 7043, 8022, 9004.
	+
	+
	+

	3.6.2
	АГО-1
АГО-2
	Все элементы кровли, за исключением функциональных элементов эксплуатируемой кровли (озеленение, детские площадки, террасы и др.) должны выполняться в едином цветовом решении.
	+
	+
	+

	3.7
	Цоколь

	3.7.1
	АГО-1*
АГО-2*
	Цвета допустимые к применению для цоколя объектов капитального строительства, в соответствии с палитрой RAL Classic: 7016, 7024, 7039, 7043, 8019.
	+
	+
	+

	3.7.2
	АГО-1
АГО-2
	Цокольная часть фасада здания может быть выполнена в едином материале, цвете с основной частью фасада здания. В ином случае, цвет цоколя должен быть темнее основного цвета фасада здания не менее чем на два тона.
	+
	+
	+

	4.
	Отделочные и (или) строительные материалы, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства

	4.1
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	Конструкции, детали и отделочные материалы должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к возможным воздействиям влаги, перепадам температур, агрессивной среды и других неблагоприятных факторов, и защищены согласно действующим нормам. Срок службы отделочных материалов фасадов цоколя здания должны соответствовать сроку эксплуатации самого объекта.
	+
	+
	+

	4.2
	АГО-3
	Отделочные и (или) строительные материалы, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства, определяются при разработке концепции комплексного объемно-планировочного и архитектурного решения в границах элемента планировочной структуры.
	–
	+
	+

	4.3
	АГО-1
АГО-2
	Для материалов с неоднородной текстурой (натуральные материалы и материалы, имитирующие натуральные) допустимо отклонение от перечня разрешенных RAL, при условии, что они повторяют свой натуральный цвет.
	+
	+
	+

	4.4
	Фасады

	4.4.1
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	Допустимые материалы отделки фасадов 
(стен и цоколей) зданий:
	+
	+
	+

	
	
	– штучные материалы (кирпич керамический, кирпич клинкерный, камень облицовочный)
	+
	+
	+

	
	
	– натуральный камень
	+
	+
	–

	
	
	– штукатурка (морозостойкая штукатурка), система штукатурных фасадов
	+
	+
	–

	
	
	– навесные фасады (клинкерная плитка, керамические панели, фиброцементные панели, фиброцементный сайдинг, крупноформатные композитные панели, крупноформатные композитные панели с перфорацией, крупноформатный керамогранит со скрытыми креплениями, фальцевый фасад из рулонной стали, кассетный фасад из металлокассет, панели из стали или алюминия с полимерным покрытием, фасадные ламели из алюминия, HPL-фасады, керамические фасадные термопанели)
	+
	+
	+

	4.4.2
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	Не допускается использование следующих материалов навесных фасадов зданий: металлический профлист, мелкоформатные металлокассеты, мелкоформатный керамогранит, виниловый сайдинг, металлический сайдинг, асбестоцементные листы.
	+
	+
	–

	4.5
	Элементы здания

	4.5.1
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	Допустимые материалы отделки входных ступеней и пандусов объектов капитального строительства: наружный керамогранит, клинкер, гранитный камень (неполированный), металлическая решетка (для пандусов), железобетонные вибропрессованные ступени, резино-полимерные материалы (резиновая крошка).
	+
	+
	+

	4.5.2
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	Запрещается фрагментарная окраска, облицовка элементами декора и отделка фасадов одного здания.
	+
	+
	+

	4.5.3
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	При оформлении входных групп коммерческих помещений первых этажей запрещается использование разных материалов отделки и цветов.
	+
	+
	–

	4.5.4
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	Не допускается установка глухих дверей входных групп объектов капитального строительства из белого ПВХ.
	+
	+
	+

	4.5.5
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	Входные двери должны быть светопрозрачными.
За исключением вспомогательных и аварийных выходов и входов, если иное не заложено первоначальным архитектурным замыслом проекта.
	+
	+
	+

	
	
	Минимальный процент остекления входных дверей.
За исключением вспомогательных и аварийных выходов и входов, если иное не заложено первоначальным архитектурным замыслом проекта.
	70%
	70%
	30%

	
	
	Необходимо использовать один тип дверей в рамках одного фасада здания: при допустимых разных габаритах они должны иметь одинаковый цвет, материал отделки и процент остекления. 
Также входные двери должны сочетаться стилистически, по цвету и фактуре с его фасадом и окнами.
	+
	+
	+

	4.5.6
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	Все элементы окон (за исключением стекла) должны выполняться в едином материале. Допускается применение разных материалов для разных по назначению групп проемов (окна жилых помещений, витрины коммерческих предприятий). 
	+
	+
	+

	4.5.7
	АГО-1
	При реконструкции объектов капитального строительства в центральной части города, построенных до 1960 года, остекление балконов не допускается.
	+
	+
	–

	4.6
	Кровля

	4.6.1
	АГО-1
АГО-2
	Допустимые кровельные материалы для скатной крыши: черепица гибкая битумная, металлочерепица, фальцевая кровля, керамическая черепица, цементно-песчаная черепица, композитная черепица, кровля из сэндвич-панелей.
	+
	+
	+

	4.6.2
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	[bookmark: _Hlk215326562]Не допускается использование материалов кровли: листы кровельные волнистые битумные (ондулин), асбестоцементный лист, шифер. 
	+
	+
	+

	4.7
	Цоколь

	4.7.1
	АГО-1
АГО-2
	Допускается использование единого варианта отделки (материал и цвет) для цоколя и первого этажа здания.
	+
	+
	+

	5.
	Размещение технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства

	5.1
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	Состав и места размещения технического и инженерного оборудования должны быть увязаны с архитектурным решением и оформлением фасада объекта капитального строительства.
	+
	+
	+

	5.2
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	Внешний облик элементов технического и инженерного оборудования должен гармонично вписываться в общее фасадное решение, иметь аналогичный цвет и компактное расположение, если иное не предусмотрено проектом.
	+
	+
	–

	5.3
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	Выбор места для размещения технического и инженерного оборудования, а также элементов дополнительного оборудования на фасаде здания должен быть определен проектными решениями при новом строительстве и паспортом фасада здания при его реконструкции.
	+
	+
	+

	5.4
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	Камеры видеонаблюдения и гобо-проекторы необходимо размещать под козырьками или на свободных участках фасада объекта капитального строительства, не нарушая архитектурные детали и элементы декора на фасаде.
	+
	+
	+

	5.5
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	Монтаж элементов технического и инженерного оборудования, а также элементов дополнительного оборудования должен проходить с маскировкой наружных блоков, деталей и элементов крепления. Элементы крепления должны иметь нейтральный (ахроматический) цвет или быть выкрашенными в цвет фасада. Размещение антенн, спутниковых тарелок, коммутационных шкафов, сплит систем необходимо осуществлять с дворовых фасадов.
	+
	+
	+

	5.6
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	Не допускается размещение элементов технического и инженерного оборудования, а также элементов дополнительного оборудования на архитектурных деталях и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства.
	+
	+
	+

	5.7
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	В оформлении системы наружного водоотведения необходимо окрашивать водосточные трубы в цвет элементов фасада здания (стен, кровли) либо подбирать нейтральные или ахроматические цвета (серый, белый, бежевый, черный, темно-коричневый) или естественный цвет материала (оцинкованное железо).
	+
	+
	+

	6.
	[bookmark: _Hlk189818236]Подсветка фасадов объектов капитального строительства

	6.1
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	Фасады зданий и сооружений, обращенные к территориям общего пользования, должны быть оборудованы архитектурно-художественной подсветкой.
	+
	+
	+

	6.2
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	При реконструкции фасадов зданий и сооружений сохранение или установка архитектурной подсветки обязательна для объектов капитального строительства, обращенных к территориям общего пользования
	+
	+
	+

	6.3
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	Архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений должна обеспечивать выразительность здания и сооружения в вечернее время, повышать комфортность световой среды населенного пункта.
	+
	+
	+

	6.4
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	Приборы архитектурной подсветки зданий и сооружений должны располагаться таким образом, чтобы их выходные отверстия не оказывались в центре поля зрения водителей и пешеходов в главных направлениях движения или экранировались светозащитными устройствами.
	+
	+
	+

	6.5
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	Архитектурная подсветка фасадов объектов капитального строительства не должна приводить к нарушению восприятия пропорций и иных визуальных характеристик объекта, нарушать гигиенические нормативы освещенности окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения, предусмотренные федеральными санитарными правилами, ослеплять участников дорожного движения.
	+
	+
	+

	6.6
	АГО-2
	[bookmark: _Hlk189818225]Более яркая, контурная либо динамическая подсветка допускается для фасадов объектов капитального строительства, обращенных к территориям общего пользования, за исключением проездов, при условии соблюдения гигиенических нормативов освещенности для соседних объектов капитального строительства жилого назначения, объектов здравоохранения, объектов социального обеспечения, предусмотренные федеральными санитарными правилами.
	–
	–
	+

	6.7
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	Обязательным для всех объектов капитального строительства является функциональное освещение. Оно включает в себя функциональное освещение входных групп, эвакуационных выходов, вывесок, указателей и т.д. 
	+
	+
	+

	6.8
	АГО-1
АГО-2
АГО-3
	Архитектурная подсветка фасадов зданий, сооружений и их входных групп должна определяться основными архитектурно-художественными особенностями и эстетической выразительностью фасадов.
	+
	+
	+

	6.9
	АГО-1
АГО-3
	Запрещается использовать в подсветке фасадов зданий и сооружений пиксельную, мигающую подсветку.
	+
	+
	+

	6.10
	АГО-1
	Яркость архитектурного освещения строений, сооружений, элементов благоустройства зависит от их значимости, места расположения. Применяемые источники света должны иметь цветовую температуру в соответствии с функциональным назначением и цветовыми решениями фасадов объекта капитального строительства. 
	+
	+
	+

	6.11
	АГО-2
	Допустима установка цветной архитектурной подсветки в случае, если это предусмотрено стилистикой фасадных решений, не нарушает целостность восприятия здания в целом и не препятствует формированию единой светоцветовой среды окружающей застройки.
	–
	–
	+

	6.12
	АГО-3
	Допустима установка цветной архитектурной подсветки в случае, если это предусмотрено стилистикой фасадных решений, не нарушает целостность восприятия здания в целом и не препятствует формированию единой светоцветовой среды окружающей застройки. 
	–
	+
	+

	Примечания:
1. «+» – требования распространяются на группу объектов капитального строительства.
2. «–» – требования не распространяются на группу объектов капитального строительства.
3. * – Палитра цветового регулирования фасадов объектов капитального строительства для зон регулирования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства АГО-1 и АГО-2 представлена в Приложении 1.



Приложение 1. Палитра цветового регулирования фасадов объектов капитального строительства в зоне регулирования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства АГО-1 и АГО-2
	Цвет кровли
	Основной 
цвет фасада
	Дополнительный цвет фасада
	Цвет цоколя
	Цвет декоративных элементов

	
	
	
	
	

	Скатные кровли
RAL 3003

RAL 3004

RAL 3005

RAL 3007

RAL 3009

RAL 3011

RAL 8002

RAL 8004

RAL 8011

RAL 8012

RAL 8014

RAL 8015

RAL 8017

Плоские кровли
RAL 7016

RAL 7021

RAL 7024 


	RAL 1001

RAL 1002

RAL 075 70 40

RAL 075 70 20

RAL 075 90 20

RAL 3022

RAL 040 50 40

RAL 040 60 30  

RAL 7004

RAL 7030

RAL 7038

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9010

RAL 9016

RAL 9018







	RAL 075 70 20

RAL 075 70 40

RAL 075 90 20

RAL 040 40 30

RAL 040 50 40

RAL 040 60 30

RAL 5024

RAL 240 60 25

RAL 240 50 10

RAL 240 80 15

RAL 6011

RAL 120 50 20

RAL 120 60 30

RAL 120 70 20

	RAL 7016

RAL 7024

RAL 7039

RAL 7043

RAL 8019

	RAL 9001

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9010

RAL 9016
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