

НАДЕЖДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ВНЕСЕНИе ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

НАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Положение о территориальном планировании

2023

|  |  |
| --- | --- |
|  | НАДЕЖДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
|  | ВНЕСЕНИе ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  НАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
|  | Положение о территориальном планировании |
|  |  |
| Государственный заказчик: | Министерство строительства Приморского края |
| Государственный контракт: | № 2022-05 от 22.08.2022 г. |
| Исполнитель: | ООО «ИТП «Град» |
| Шифр проекта: | КП 1839-22 |
|  |  |

2023

СОДЕРЖАНИЕ

[ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4](#_Toc164330091)

[1 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 7](#_Toc164330092)

[1.1 Объекты физической культуры и массового спорта 7](#_Toc164330093)

[1.2 Объекты культуры и искусства 8](#_Toc164330094)

[1.3 Объекты молодежной политики 9](#_Toc164330095)

[2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 12](#_Toc164330096)

[3 ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 13](#_Toc164330097)

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Изменения генерального Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации. В основу разработки положены документы стратегического и территориального планирования федерального, краевого и местного уровней.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации положение о территориальном планировании, содержащееся в изменениях генерального плана Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края, включает в себя:

* сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны);
* характеристики зон с особыми условиями использования территорий, если необходимо их установление в связи с размещением объектов местного значения поселения;
* параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Расчет потребности в объектах местного значения Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края выполнен с учетом:

* предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края и предельных значений максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края, в том числе с учетом формирования и развития Владивостокской агломерации, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования в Приморском крае, утвержденных постановлением Администрации Приморского края от 21 декабря 2016 года № 593-па «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае»;
* расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края, установленных в местных нормативах градостроительного проектирования Надеждинского муниципального района и поселений, входящих в его состав, утвержденных постановлением Правительства Приморского края от 30 января 2020 № 59-пп.

В качестве основных характеристик планируемых для размещения объектов местного значения Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края, включенных в положение о территориальном планировании, указана минимальная потребность в таких объектах.

При подготовке и утверждении документации по планировке территории допускается уточнение:

* количества объектов капитального строительства местного значения поселения, их мощностей, способа их размещения (отдельностоящие, встроенные, пристроенные) с учетом сохранения минимальной потребности в таких объектах, указанной в положении о территориальном планировании;
* способа размещения (отдельностоящие, встроенные, пристроенные) объектов капитального строительства регионального значения.

Цели разработки изменений генерального плана Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края:

* приведение изменений в генеральный план Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края, утвержденных постановлением Администрации Приморского края от 20 апреля 2018 года № 178-па «О внесении изменений генерального плана Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края», в соответствие с требованиями федерального законодательства;
* актуализация генерального плана Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края с документами стратегического планирования Российской Федерации, Приморского края, Надеждинского муниципального района, Надеждинского сельского поселения, принятых в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 28 июня 2017 года   
  № 172-ФЗ);
* создание условий для устойчивого развития территории Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
* обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
* создание условий для планировки территории Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края;
* подготовка электронной версии генерального плана Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края на основе современных информационных технологий и программного обеспечения с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и обеспечения взаимодействия с федеральной государственной системой территориального планирования;
* реализация Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2020 года № 2464-р, в части создания условий для реализации мероприятий, направленных на ускорение социально-экономического развития территории;
* реализация плана мероприятий «Трансформация делового климата», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 года № 20-р, в части реализации мероприятий по направлению «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, совершенствование государственной кадастровой оценки»;
* реализация Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р, в части реализации комплексного подхода к социально-экономическому развитию территорий, учета интересов и мнения населения и бизнеса при планировании социально-экономического развития территорий, повышения устойчивости системы расселения;
* реализация Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па, в части учета направлений развития Владивостокской агломерации, инвестиционных проектов, расположенных в границах Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края.

Задачи разработки изменений генерального плана Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края:

* анализ реализации генерального плана Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края;
* анализ документов стратегического планирования Российской Федерации, Приморского края, Надеждинского муниципального района, Надеждинского сельского поселения, принятых в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ;
* разработка предложений по размещению объектов капитального строительства местного значения Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края;
* разработка предложений об изменении границ функциональных зон на территории Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края;
* актуализация границ зон с особыми условиями использования территории Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края;
* учет предложений физических и юридических лиц по вопросам изменений функционального зонирования Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края.

В изменениях генерального плана Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края приняты следующие проектные периоды:

* первая очередь реализации – 31 декабря 2030 года;
* расчетный срок реализации – 31 декабря 2040 года.

В изменениях генерального плана Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края учтены ограничения использования территории, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

## Объекты физической культуры и массового спорта

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус  объекта | Характеристика объекта | | Местоположение  объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок  реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование  характеристики | количественный  показатель |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 20 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 1.2 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 50 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | первая очередь |
| 1.3 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 1.4 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 1.5 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 40 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | первая очередь |
| 1.6 | Стадион | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 30 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | первая очередь |
| 1.7 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 30 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 1.8 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 30 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 1.9 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, зоны рекреационного назначения | - | расчетный срок |
| 1.10 | Стадион | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | расчетный срок |
| 1.11 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 50 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 1.12 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 50 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | расчетный срок |
| 1.13 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 50 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, зоны рекреационного назначения | - | расчетный срок |

## Объекты культуры и искусства

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус  объекта | Характеристика объекта | | Местоположение  объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок  реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование  характеристики | количественный  показатель |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Музей | объект культурно-просветительного назначения | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв. м | 350 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 2.2 | Дом культуры | объект культурно-досугового (клубного) типа | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | вместимость, зрительских мест | 100 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 2.3 | Дом культуры | объект культурно-досугового (клубного) типа | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | вместимость, зрительских мест | 500 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, общественно-деловые зоны | - | первая очередь |
| 2.4 | Филиал сельского дома культуры | объект культурно-досугового (клубного) типа | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | вместимость, зрительских мест | 100 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | расчетный срок |
| 2.5 | Филиал сельского дома культуры | объект культурно-досугового (клубного) типа | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | вместимость, зрительских мест | 100 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 2.6 | Филиал сельского дома культуры | объект культурно-досугового (клубного) типа | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | вместимость, зрительских мест | 500 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 2.7 | Кинотеатр на 3 кинозала | зрелищная организация | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | вместимость, зрительских мест | 100 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |

## Объекты молодежной политики[[1]](#footnote-1)

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта | | Местоположение  объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок  реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование  характеристики | количественный показатель |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Учреждение профориентации и трудоустройства молодежи | иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | площадь помещений, кв. м | 100 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | расчетный срок |
| 3.2 | Подростково-молодежный клуб | иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | площадь помещений, кв. м | 100 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | расчетный срок |
| 3.3 | Учреждение профориентации молодежи | иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | площадь помещений, кв. м | 100 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | расчетный срок |
| 3.4 | Подростково-молодежный центр | иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | площадь помещений, кв. м | 100 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | расчетный срок |
| 3.5 | Учреждение профориентации молодежи | иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | площадь помещений, кв. м | 100 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 3.6 | Подростково-молодежный центр | иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | площадь помещений, кв. м | 100 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, жилые зоны | - | расчетный срок |
| 3.7 | Подростково-молодежный центр | иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | площадь помещений, кв. м | 100 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 3.8 | Учреждение профориентации молодежи | иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | площадь помещений, кв. м | 100 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, общественно-деловые зоны | - | расчетный срок |
| 3.9 | Подростково-молодежный центр | иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | площадь помещений, кв. м | 100 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | расчетный срок |
| 3.10 | Учреждение профориентации молодежи | иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | площадь помещений, кв. м | 100 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | расчетный срок |

# ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Планируемые для размещения объекты местного значения поселения, для которых требуется установление зон с особыми условиями использования территорий, отсутствуют.

# ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

| № п/п | Вид функциональной зоны | Параметры функциональных зон | | Сведения о планируемых объектах федерального значения,  объектах регионального значения, объектах местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование  параметра | наименование  характеристики |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны | площадь зоны, га | 426,38 | обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (ФАП КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Шмидтовка) – 1 объект  обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (ФАП КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к ликвидации, Надеждинское сельское поселение, пос. Морской) – 1 объект  обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (ФАП КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к ликвидации, Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий) – 1 объект  обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (ФАП КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к ликвидации, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное) – 1 объект  дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, вместимость, мест: 300) – 2 объекта  дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, вместимость, мест: 300) – 1 объект  дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, вместимость, мест: 250) – 1 объект  дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, вместимость, мест: 280) – 1 объект  общеобразовательная организация (муниципальная общеобразовательная организация со стадионом, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, вместимость, мест: 1600) – 1 объект  общеобразовательная организация (муниципальная общеобразовательная организация со стадионом, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, вместимость, мест: 800) – 1 объект  организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, вместимость, мест: 350) – 1 объект  организация дополнительного образования (детская школа искусств, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, вместимость, мест: 300) – 1 объект  организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования (на базе ФСК), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, вместимость, мест: 200) – 1 объект  организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, вместимость, мест: 300) – 1 объект  организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, вместимость, мест: 375) – 1 объект  объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (физкультурно-спортивный комплекс, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, единовременная пропускная способность, чел.: 70) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 2 объекта  спортивное сооружение (стадион, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, единовременная пропускная способность, чел.: 25) – 1 объект  спортивное сооружение (бассейн, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, единовременная пропускная способность, чел.: 25) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка с комбинированным спортивным комплексом, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 3 объекта  спортивное сооружение (спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (стадион, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 2 объекта  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 3 объекта  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,4, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,4, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,4, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6/0,4) – 2 объекта  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГГРП 9, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2, производительность, тыс. куб. м/час: 6) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП пос. Рыбачий, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий, производительность, тыс. куб. м/час: 0,1) – 2 объекта  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП пос. Тоннель, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Тоннель, производительность, тыс. куб. м/час: 0,1) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 208, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 210, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 275, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 127, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, производительность, тыс. куб. м/час: 0,68) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 6, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,5) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 2, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,44) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 1, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, тепловая мощность, Гкал/ч: 23,1) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 3, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, тепловая мощность, Гкал/ч: 18) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 2, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,75) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 4, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, тепловая мощность, Гкал/ч: 3,24) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 5, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,32) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 18, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,69) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, производительность, тыс. куб. м/сут: 1,2) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, производительность, тыс. куб. м/сут: 1,3) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 1 объект  иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (учреждение профориентации молодежи, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, площадь помещений, кв. м: 100) – 1 объект  иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (подростково-молодежный центр, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, площадь помещений, кв. м: 100) – 1 объект |
| максимальная плотность населения, чел./га | 460 |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | площадь зоны, га | 1972,2 | обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (ФАП КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный) – 1 объект  дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, вместимость, мест: 180) – 1 объект  дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, вместимость, мест: 300) – 1 объект  организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, вместимость, мест: 360) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 2 объекта  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Тоннель, единовременная пропускная способность, чел.: 25) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Шмидтовка, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, единовременная пропускная способность, чел.: 70) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 2 объекта  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 3 объекта  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 3 объекта  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 4 объекта  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Морской, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 2 объекта  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 5 объектов  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) - 11 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10/0,4) – 3 объекта  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Тоннель, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Шмидтовка, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) - 8 объектов  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10/0,4) – 3 объекта  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 2 объекта  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 126, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, производительность, тыс. куб. м/час: 1,68) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП пос. Западный, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, производительность, тыс. куб. м/час: 2,6) – 2 объекта  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП-4, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой, производительность, тыс. куб. м/час: 0,26) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП-3, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой, производительность, тыс. куб. м/час: 0,26) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП-2, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой, производительность, тыс. куб. м/час: 0,26) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП-5, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой, производительность, тыс. куб. м/час: 0,26) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП пос. Мирный, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, производительность, тыс. куб. м/час: 0,26) – 3 объекта  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП пос. Морской, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Морской, производительность, тыс. куб. м/час: 0,26) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 220, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, производительность, тыс. куб. м/час: 0,45) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 229, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, производительность, тыс. куб. м/час: 0,45) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП пос. Сиреневка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка, производительность, тыс. куб. м/час: 0,1) – 2 объекта  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП пос. Соловей-Ключ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, производительность, тыс. куб. м/час: 1,2) – 2 объекта  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГГРП Соловей-Ключ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, производительность, тыс. куб. м/час: 1,2) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 236, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный, производительность, тыс. куб. м/час: 0,26) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП пос. Тоннель, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Тоннель, производительность, тыс. куб. м/час: 0,1) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 201, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 206, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 214, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 231, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 203, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 217, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 202, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/час: 7) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 215, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 218, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 276, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 241, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 232, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, производительность, тыс. куб. м/час: 0,68) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 234, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, производительность, тыс. куб. м/час: 0,68) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 235, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, производительность, тыс. куб. м/час: 0,68) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 3, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,53) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, производительность, тыс. куб. м/сут: 2) – 2 объекта  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 2 объекта  иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (подростково-молодежный центр, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, площадь помещений, кв. м: 100) – 1 объект |
| максимальная плотность населения, чел./га | 32 |
| 3 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | площадь зоны, га | 1220,7 | организация, реализующая программы профессионального и высшего образования (многопрофильная профессиональная образовательная организация, региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, вместимость, мест: 1000) – 1 объект  лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение (стационар, региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, мощность круглосуточного стационара, количество коек: 250) – 1 объект  лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (поликлиника для взрослых, региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 100) – 1 объект  лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (детская поликлиника, региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 100) – 1 объект  медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение (медицинская организация скорой медицинской помощи, региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, число автомобилей скорой медицинской помощи, единиц автомобилей: 2) – 1 объект  объекты обеспечения пожарной безопасности (пожарное депо 1-го типа (на 6 машин) в пос. Новый Надеждинского муниципального района, региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, количество автомобилей: 6) – 1 объект  объекты обеспечения пожарной безопасности (пожарное депо, региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, количество автомобилей: 6) – 1 объект  дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, вместимость, мест: 300) – 3 объекта  дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, вместимость, мест: 220) – 2 объекта  дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, вместимость, мест: 350) - 10 объектов  дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, вместимость, мест: 150) – 1 объект  дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, вместимость, мест: 120) – 1 объект  дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация (билдинг-сад), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, вместимость, мест: 100) – 1 объект  дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, вместимость, мест: 550) – 2 объекта  дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, вместимость, мест: 300) – 4 объекта  дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, вместимость, мест: 350) – 4 объекта  дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация (детский сад образовательного комплекса), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, вместимость, мест: 350) – 1 объект  дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, вместимость, мест: 200) – 1 объект  дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, вместимость, мест: 150) – 1 объект  дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, вместимость, мест: 250) – 1 объект  дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, вместимость, мест: 250) – 1 объект  общеобразовательная организация (муниципальная общеобразовательная организация со стадионом, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, вместимость, мест: 1100) – 1 объект  общеобразовательная организация (муниципальная общеобразовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, вместимость, мест: 1100) – 3 объекта  общеобразовательная организация (муниципальная общеобразовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, вместимость, мест: 1350) – 1 объект  общеобразовательная организация (муниципальная общеобразовательная организация со стадионом, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, вместимость, мест: 850) – 1 объект  общеобразовательная организация (муниципальная общеобразовательная организация со стадионом, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, вместимость, мест: 825) – 1 объект  общеобразовательная организация (муниципальная общеобразовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, вместимость, мест: 800) – 1 объект  общеобразовательная организация (муниципальная общеобразовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, вместимость, мест: 1100) – 1 объект  общеобразовательная организация (муниципальная общеобразовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, вместимость, мест: 500) – 1 объект  общеобразовательная организация (муниципальная общеобразовательная организация (начальная школа образовательного комплекса), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, вместимость, мест: 150) – 1 объект  общеобразовательная организация (муниципальная общеобразовательная организация со стадионом, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, вместимость, мест: 800) – 1 объект  организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, вместимость, мест: 500) – 3 объекта  организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, вместимость, мест: 600) – 1 объект  организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, вместимость, мест: 300) – 1 объект  организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, вместимость, мест: 595) – 1 объект  организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, вместимость, мест: 400) – 2 объекта  организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, вместимость, мест: 150) – 1 объект  организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, вместимость, мест: 300) – 1 объект  организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, вместимость, мест: 600) – 1 объект  организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, вместимость, мест: 500) – 1 объект  организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, вместимость, мест: 350) – 1 объект  организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, вместимость, мест: 500) – 1 объект  организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, вместимость, мест: 500) – 1 объект  объект культурно-просветительного назначения (музей, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв. м: 500) – 1 объект  зрелищная организация (кинотеатр на 3 кинозала, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, вместимость, зрительских мест: 150) – 1 объект  объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (физкультурно-оздоровительный комплекс, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, единовременная пропускная способность, чел.: 100) – 2 объекта  объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (физкультурно-спортивный комплекс, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, единовременная пропускная способность, чел.: 300) – 1 объект  объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (физкультурно-спортивный комплекс, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, единовременная пропускная способность, чел.: 40) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 5 объектов  спортивное сооружение (стадион, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 5 объектов  спортивное сооружение (спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, единовременная пропускная способность, чел.: 25) – 5 объектов  спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 2 объекта  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, единовременная пропускная способность, чел.: 40) – 4 объекта  спортивное сооружение (футбольное поле, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 2 объекта  спортивное сооружение (спортивная площадка с комбинированным спортивным комплексом, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 2 объекта  спортивное сооружение (стадион. спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 2 объекта  спортивное сооружение (спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 2 объекта  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 6 объектов  спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 2 объекта  спортивное сооружение (стадион, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, единовременная пропускная способность, чел.: 40) – 2 объекта  спортивное сооружение (бассейн, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, единовременная пропускная способность, чел.: 25) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 2 объекта  спортивное сооружение (стадион, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  Транспортно-пересадочный узел (транспортно-пересадочный узел, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, ед.: 5-10) – 1 объект  Транспортно-пересадочный узел (транспортно-пересадочный узел, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, ед.: 5-10) – 2 объекта  причал (причал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, вместимость, ед.: 1) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, c. Прохладное, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,8, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6/0,4) – 9 объектов  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ (РТП-5), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ (РТП-3), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ (РТП-1), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ (РТП-2), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ (РТП-4), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, мощность трансформаторов, МВ·A: 2, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ (РТП-6), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ (РТП-7), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ (РТП-8), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,8, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,4, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, мощность трансформаторов, МВ·A: 6,4, количество трансформаторов: 4, напряжение, кВ: 10/0,4) – 3 объекта  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 2 объекта  трансформаторная подстанция (ТП) (РТП3, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП2, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (РТП2, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП1, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (РТП1, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,8, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6/0,4) – 2 объекта  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ (РТП-11), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, мощность трансформаторов, МВ·A: 2, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ (РТП-12), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, мощность трансформаторов, МВ·A: 2, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ (РТП-13), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, мощность трансформаторов, МВ·A: 2, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ (РТП-10), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, мощность трансформаторов, МВ·A: 2, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ (РТП-9), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, мощность трансформаторов, МВ·A: 2, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,4, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6/0,4) – 2 объекта  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 2 объекта  трансформаторная подстанция (ТП) (КТП «Трудовая», местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,4, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГГРП 1, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, производительность, тыс. куб. м/час: 5) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГГРП 14, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/час: 2,6) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГГРП 13, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, производительность, тыс. куб. м/час: 3) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 1 мкр. Спутник, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, тепловая мощность, Гкал/ч: 60) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 2 мкр. Спутник, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, тепловая мощность, Гкал/ч: 60) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная «ЖК ДНС», местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, тепловая мощность, Гкал/ч: 9,1) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 1, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, тепловая мощность, Гкал/ч: 2,4) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 2 мкр. Байкал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, тепловая мощность, Гкал/ч: 60) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 1 мкр. Байкал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, тепловая мощность, Гкал/ч: 70) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 4, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, тепловая мощность, Гкал/ч: 2,5) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 3, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, тепловая мощность, Гкал/ч: 1,14) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 1, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, тепловая мощность, Гкал/ч: 18,8) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 62, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, тепловая мощность, Гкал/ч: 2,41) – 1 объект  очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК-1, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК-2.1, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК-2, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, производительность, тыс. куб. м/сут: 2,4) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС-2, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, производительность, тыс. куб. м/сут: 5) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС-1, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, производительность, тыс. куб. м/сут: 8) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС-3, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, производительность, тыс. куб. м/сут: 21) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС-4, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, производительность, тыс. куб. м/сут: 1,4) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС-5, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, производительность, тыс. куб. м/сут: 21) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,4) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, производительность, тыс. куб. м/сут: 10) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, производительность, тыс. куб. м/сут: 2,6) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС-6, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/сут: 2,5) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС-8, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/сут: 2,5) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/сут: 2) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС-9, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/сут: 2,5) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,8) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,7) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, производительность, тыс. куб. м/сут: 3) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, производительность, тыс. куб. м/сут: 4) – 1 объект  насосная станция дождевой канализации (НСДК) (НСДК-2, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  насосная станция дождевой канализации (НСДК) (НСДК-1, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  насосная станция дождевой канализации (НСДК) (НСДК-3, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  насосная станция дождевой канализации (НСДК) (НСДК-4, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  насосная станция дождевой канализации (НСДК) (НСДК-5, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  насосная станция дождевой канализации (НСДК) (НСДК-6, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  насосная станция дождевой канализации (НСДК) (НСДК-7, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  насосная станция дождевой канализации (НСДК) (НСДК-8, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) (узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, скорость передачи данных, Гбит/с: 6,7) – 1 объект  узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) (узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, скорость передачи данных, Гбит/с: 9,5) – 1 объект  узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) (узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, скорость передачи данных, Гбит/с: 10,5) – 1 объект  узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) (узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, скорость передачи данных, Гбит/с: 12) – 1 объект  объект культурно-досугового (клубного) типа (филиал сельского дома культуры, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, вместимость, зрительских мест: 100) – 1 объект  спортивное сооружение (стадион, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, единовременная пропускная способность, чел.: 40) – 1 объект  спортивное сооружение (стадион, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (подростково-молодежный клуб, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, площадь помещений, кв. м: 100) – 1 объект  иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (учреждение профориентации и трудоустройства молодежи, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, площадь помещений, кв. м: 100) – 1 объект  иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (подростково-молодежный центр, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, площадь помещений, кв. м: 100) – 1 объект  иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (учреждение профориентации молодежи, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, площадь помещений, кв. м: 100) – 1 объект  иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (учреждение профориентации молодежи, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, площадь помещений, кв. м: 100) – 1 объект |
| 4 | Общественно-деловые зоны | площадь зоны, га | 557,7 | лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение (КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница» (административный корпус, хирургический корпус), региональное значение, планируемый к ликвидации, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, мощность круглосуточного стационара, количество коек: 54) – 1 объект  лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (поликлиника, региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 350) – 1 объект  лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (врачебная амбулатория КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная) – 1 объект  лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (Поликлиника, региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 250) – 1 объект  лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (врачебная амбулатория/ отделение общей врачебной практики КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово) – 1 объект  лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (поликлиника, региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 380) – 1 объект  обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (ФАП КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой) – 1 объект  обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (ФАП КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Морской) – 1 объект  обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (ФАП КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий) – 1 объект  обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (ФАП КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский) – 1 объект  обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (ФАП КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к ликвидации, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ) – 1 объект  медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение (КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница» (отделение скорой медицинской помощи), региональное значение, планируемый к ликвидации, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, число автомобилей скорой медицинской помощи, единиц автомобилей: 8) – 1 объект  электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/6 кВ Парковая, региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, мощность трансформаторов, МВ·A: 32, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 110/6) – 1 объект  объекты обеспечения пожарной безопасности (пожарное депо, региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, количество автомобилей: 6) – 1 объект  объекты обеспечения пожарной безопасности (88 ПЧ 14 ОПС, региональное значение, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, количество автомобилей: 6) – 1 объект  дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2, вместимость, мест: 130) – 1 объект  дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Морской, вместимость, мест: 220) – 1 объект  дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, вместимость, мест: 300) – 1 объект  дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, вместимость, мест: 200) – 1 объект  дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово, вместимость, мест: 400) – 1 объект  общеобразовательная организация (Комплекс школа-детский сад, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, вместимость, мест: 950) – 1 объект  общеобразовательная организация (муниципальная общеобразовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Морской, вместимость, мест: 290) – 1 объект  общеобразовательная организация (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района» со стадионом, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, вместимость, мест: 1500) – 1 объект  общеобразовательная организация (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с. Кипарисово Надеждинского района», местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово, вместимость, мест: 670) – 1 объект  общеобразовательная организация (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 с. Прохладное Надеждинского района», местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, вместимость, мест: 480) – 1 объект  общеобразовательная организация (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Вольно -Надеждинское Надеждинского района» имени А.А. Курбаева, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, вместимость, мест: 520) – 1 объект  общеобразовательная организация (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Вольно -Надеждинское Надеждинского района» имени А.А. Курбаева, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, вместимость, мест: 90) – 1 объект  организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, вместимость, мест: 200) – 1 объект  организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Морской, вместимость, мест: 240) – 1 объект  организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, вместимость, мест: 300) – 1 объект  организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, вместимость, мест: 450) – 1 объект  организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово, вместимость, мест: 400) – 1 объект  организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, вместимость, мест: 500) – 1 объект  организация дополнительного образования (МБОУ ДОД «детская школа искусств им. П.И. Чайковского Надеждинского района», местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, вместимость, мест: 490) – 1 объект  объект культурно-просветительного назначения (муниципальная библиотека, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, площадь помещений, кв. м: 200) – 1 объект  объект культурно-просветительного назначения (межпоселенческая библиотека МКУ «Централизованная библиотечная система Надеждинского муниципального района», местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, площадь помещений, кв. м: 300) – 1 объект  объект культурно-досугового (клубного) типа (МБУ «Центр культуры и досуга Надеждинского муниципального района» с. Вольно-Надеждинское, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, вместимость, зрительских мест: 640) – 1 объект  объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (физкультурно-спортивный комплекс, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, единовременная пропускная способность, чел.: 25) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 2 объекта  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, единовременная пропускная способность, чел.: 25) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 1 объект  спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Морской, единовременная пропускная способность, чел.: 25) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Морской, единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 1 объект  спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Морской, единовременная пропускная способность, чел.: 25) – 1 объект  спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка с комбинированным спортивным комплексом, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка, единовременная пропускная способность, чел.: 25) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 1 объект  спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 2 объекта  спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка с комбинированным спортивным комплексом, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Шмидтовка, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 2 объекта  спортивное сооружение (стадион, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (Тренажерный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, единовременная пропускная способность, чел.: 25) – 1 объект  спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, единовременная пропускная способность, чел.: 25) – 1 объект  спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово, единовременная пропускная способность, чел.: 25) – 1 объект  административное здание (администрация Надеждинского муниципального района, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское) – 1 объект  пешеходная зона (общественная территория, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, площадь территории, кв. м: 759) – 1 объект  пешеходная зона (общественная территория сквер им. Курбаева, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, площадь территории, кв. м: 1212) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 5 объектов  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 2 объекта  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 4 объекта  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 2 объекта  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 2 объекта  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 2 объекта  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП-118, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,8, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 125, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, производительность, тыс. куб. м/час: 0,68) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП пос. Соловей-Ключ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, производительность, тыс. куб. м/час: 1,2) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 237, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный, производительность, тыс. куб. м/час: 0,26) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 205, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 213, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГГРП 3, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 239, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 1, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, тепловая мощность, Гкал/ч: 8) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 3, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, тепловая мощность, Гкал/ч: 1,1) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 1, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,28) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 2, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, тепловая мощность, Гкал/ч: 1,1) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 1, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово, тепловая мощность, Гкал/ч: 1,72) – 1 объект  источник тепловой энергии (АМК № 6, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,31) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 2, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, тепловая мощность, Гкал/ч: 1,89) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 7, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, тепловая мощность, Гкал/ч: 2,06) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 30, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,43) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 19, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,1) – 1 объект  водозабор (водозабор, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий) – 1 объект  водонапорная башня (водонапорная башня, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС-13, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, производительность, тыс. куб. м/сут: 5) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС-11, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, производительность, тыс. куб. м/сут: 4,8) – 1 объект  иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (дом молодежи, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, площадь помещений, кв. м: 500) – 1 объект  объект культурно-просветительного назначения (музей, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв. м: 350) – 1 объект  объект культурно-досугового (клубного) типа (дом культуры, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2, вместимость, зрительских мест: 100) – 1 объект  объект культурно-досугового (клубного) типа (филиал сельского дома культуры, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, вместимость, зрительских мест: 100) – 1 объект  объект культурно-досугового (клубного) типа (филиал сельского дома культуры, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, вместимость, зрительских мест: 500) – 1 объект  объект культурно-досугового (клубного) типа (дом культуры, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, вместимость, зрительских мест: 500) – 1 объект  зрелищная организация (кинотеатр на 3 кинозала, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, вместимость, зрительских мест: 100) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2, единовременная пропускная способность, чел.: 20) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, единовременная пропускная способность, чел.: 25) – 1 объект  спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (учреждение профориентации молодежи, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, площадь помещений, кв. м: 100) – 1 объект  иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (подростково-молодежный центр, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, площадь помещений, кв. м: 100) – 1 объект |
| 5 | Многофункциональная общественно-деловая зона | площадь зоны, га | 0,46 | планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
| 6 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | площадь зоны, га | 1986,3 | иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (территория, предназначенная для реализации инвестиционных проектов (предприятие по распиловке древесины с цехом для сушки), региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, общая площадь территории зоны (кластера), га: 2,5) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  распределительный пункт (РП) (РУ 35/6 кВ № 5218, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, мощность трансформаторов, МВ·A: 5, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 35/6) – 1 объект  завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) (малотоннажный завод СПГ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/час: 7,1) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГГРП 15, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/час: 2,6) – 1 объект  водозабор (водозабор, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Надеждинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,04) – 5 объектов  насосная станция (насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, производительность, тыс. куб. м/сут: 3) – 1 объект |
| 7 | Зона инженерной инфраструктуры | площадь зоны, га | 126,77 | электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/35/6 кВ Прохладная, региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, мощность трансформаторов, МВ·A: 80, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 110/35/6) – 1 объект  электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/35/10 кВ казармы, региональное значение, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, мощность трансформаторов, МВ·A: 32, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 110/35/10) – 1 объект  очистные сооружения (КОС) (канализационные очистные сооружения, региональное значение, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 200) – 1 объект  электрическая подстанция 35 кВ (ПС 35/6 кВ Шмидтовка, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, мощность трансформаторов, МВ·A: 12,6, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 35/6) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,8, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП КОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП КОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП КОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10/0,4) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 5, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, тепловая мощность, Гкал/ч: 6) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 2, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, тепловая мощность, Гкал/ч: 7) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 4, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, тепловая мощность, Гкал/ч: 4) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 5, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, тепловая мощность, Гкал/ч: 2,5) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 1, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, тепловая мощность, Гкал/ч: 37,5) – 1 объект  источник тепловой энергии (блочно-модульная автоматизированная газовая котельная («ИКС-Новый»), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, тепловая мощность, Гкал/ч: 14,6) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 28, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, пос. Морской, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,52) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,1) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 1, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, тепловая мощность, Гкал/ч: 6,7) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 8, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,52) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 17, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,69) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 15, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, тепловая мощность, Гкал/ч: 17) – 1 объект  водозабор (водозабор, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,1) – 1 объект  водозабор (водозабор, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) – 1 объект  водозабор (водозабор, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,1) – 1 объект  водопроводные очистные сооружения (водопроводные очистные сооружения, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,1) – 1 объект  водопроводные очистные сооружения (водопроводные очистные сооружения, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) – 1 объект  водопроводные очистные сооружения (водопроводные очистные сооружения, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,1) – 1 объект  насосная станция (насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/сут: 10) – 1 объект  насосная станция (насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово, производительность, тыс. куб. м/сут: 1,2) – 1 объект  очистные сооружения (КОС) (канализационные очистные сооружения, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект  очистные сооружения (КОС) (канализационные очистные сооружения, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,9) – 1 объект  очистные сооружения (КОС) (канализационные очистные сооружения, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) – 1 объект  очистные сооружения (КОС) (канализационные очистные сооружения, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,45) – 1 объект  очистные сооружения дождевой канализации (ЛОС КПН 45, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  очистные сооружения дождевой канализации (КПН-69, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, производительность, тыс. куб. м/сут: 6,1) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, производительность, тыс. куб. м/сут: 1,8) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, производительность, тыс. куб. м/сут: 10,5) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,45) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) – 1 объект  узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) (узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных), местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, скорость передачи данных, Гбит/с: 3,6) – 1 объект |
| 8 | Зона транспортной инфраструктуры | площадь зоны, га | 1841,9 | обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (ФАП КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к ликвидации, Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово) – 1 объект  мостовое сооружение (мостовое сооружение, региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение) – 3 объекта  мостовое сооружение (мостовое сооружение, региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный) – 1 объект  транспортная развязка в разных уровнях (транспортная развязка в разных уровнях, региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение) – 1 объект  мостовое сооружение (мостовое сооружение, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных ед./сут: 401-2000) – 3 объекта  мостовое сооружение (мостовое сооружение, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных ед./сут: 401-2000) – 1 объект  транспортная развязка в разных уровнях (транспортная развязка в разных уровнях, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных ед./сут: 401-2000) – 3 объекта  тоннель (тоннель, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных ед./сут: 401-2000) – 1 объект  пешеходный переход в разных уровнях (пешеходный переход в разных уровнях, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пропускная способность одной полосы движения, чел./час: 700) - 6 объектов  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,4, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Морской, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 2 объекта  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10/0,4) – 2 объекта  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,1, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,1, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП «Асрян», местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,4, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  распределительный пункт (РП) (распределительная трансформаторная подстанция 10 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, мощность трансформаторов, МВ·A: 2, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 10/0,4) – 2 объекта  распределительный пункт (РП) (РУ 35/6 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий, мощность трансформаторов, МВ·A: 3,2, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 35/6) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП Западная площадка ТОР Надеждинская, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/час: 74) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГГРП 6, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/час: 0,26) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП пос. Кипарисово-2, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2, производительность, тыс. куб. м/час: 6) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 230, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Новый, производительность, тыс. куб. м/час: 0,45) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП пос. Стеклозаводский, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский, производительность, тыс. куб. м/час: 1,57) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 204, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 219, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 233, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, производительность, тыс. куб. м/час: 0,68) – 1 объект  источник тепловой энергии (котельная № 20, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,53) – 1 объект  водозабор (водозабор, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Надеждинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,04) – 3 объекта  канализационная насосная станция (КНС) (КНС1, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС2, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС4, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС8, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС9, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС7, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС10, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС5, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС6, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС3, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект  насосная станция дождевой канализации (НСДК) (НСДК14, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  насосная станция дождевой канализации (НСДК) (НСДК4, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  насосная станция дождевой канализации (НСДК) (НСДК11, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  насосная станция дождевой канализации (НСДК) (НСДК8, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  насосная станция дождевой канализации (НСДК) (НСДК6, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  насосная станция дождевой канализации (НСДК) (НСДК5, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  насосная станция дождевой канализации (НСДК) (НСДК1, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  насосная станция дождевой канализации (НСДК) (НСДК3, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  насосная станция дождевой канализации (НСДК) (НСДК2, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект |
| 9 | Зоны сельскохозяйственного использования | площадь зоны, га | 9312,8 | трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10/0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГГРП 10, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГГРП 2, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/час: 0,26) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект |
| 10 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | площадь зоны, га | 8952,9 | пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 124, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/час: 0,68) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГГРП 5, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, производительность, тыс. куб. м/час: 1,2) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 279, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, производительность, тыс. куб. м/час: 0,68) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) – 1 объект |
| 11 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | площадь зоны, га | 52,96 | планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
| 12 | Зоны рекреационного назначения | площадь зоны, га | 1054,5 | лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение (КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница», региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 800, мощность круглосуточного стационара, количество коек: 176, мощность дневного стационара, мест: 30) – 1 объект  посадочная площадка (посадочная площадка, региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское) – 1 объект  иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (территория, предназначенная для реализации инвестиционных проектов (размещение базы отдыха), региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, общая площадь территории зоны (кластера), га: 1,5) – 1 объект  объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (спортивный комплекс с плавательным бассейном, оборудованный местами для зрителей на 200 мест, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (ледовая арена, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 1 объект  пешеходная зона (общественная территория, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, площадь территории, кв. м: 942) – 1 объект  благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации (пляж, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, площадь территории, кв. м: 29722) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 3 объекта  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 2 объекта  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 10/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 10/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,1, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП «Сельхозтехника», местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС-14, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, производительность, тыс. куб. м/сут: 6) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,9) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, производительность, тыс. куб. м/сут: 2,5) – 1 объект  насосная станция дождевой канализации (НСДК) (НСДК-9, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  насосная станция дождевой канализации (НСДК) (НСДК-11, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, единовременная пропускная способность, чел.: 30) – 1 объект  спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение поселения, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, единовременная пропускная способность, чел.: 50) – 1 объект |
| 13 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | площадь зоны, га | 11,05 | планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
| 14 | Зона лесов | площадь зоны, га | 12532,4 | трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГГРП 11, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/час: 0,2) – 1 объект  очистные сооружения дождевой канализации (очистные сооружения дождевой канализации, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК-3, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) – 1 объект |
| 15 | Зоны специального назначения | площадь зоны, га | 0,51 | планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют |
| 16 | Зона кладбищ | площадь зоны, га | 40,74 | кладбище (кладбище, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, площадь объекта, га: 12) – 1 объект |
| 17 | Зона складирования и захоронения отходов | площадь зоны, га | 6,67 | объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов (мусороперегрузочная площадка, региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение) – 1 объект  объект размещения отходов (свалка ТБО, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Надеждинское сельское поселение) – 1 объект |
| 18 | Зона озелененных территорий специального назначения | площадь зоны, га | 475,81 | транспортно-пересадочный узел (транспортно-пересадочный узел, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, ед.: 5-10) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГГРП 16, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/час: 5) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП пос. Западный, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, производительность, тыс. куб. м/час: 2,6) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП пос. Морской, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Морской, производительность, тыс. куб. м/час: 0,26) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП пос. Сиреневка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка, производительность, тыс. куб. м/час: 0,1) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП пос. Соловей-Ключ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, производительность, тыс. куб. м/час: 1,2) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП 216, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, производительность, тыс. куб. м/час: 0,4) – 1 объект  пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГГРП 4, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, производительность, тыс. куб. м/час: 0,68) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (КНС-12, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, производительность, тыс. куб. м/сут: 2) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) – 1 объект  канализационная насосная станция (КНС) (канализационная насосная станция, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,7) – 1 объект  насосная станция дождевой канализации (НСДК) (НСДК-10, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект  насосная станция дождевой канализации (НСДК) (НСДК-12, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз: производительность, тыс. куб. м/сут: 4,32-27,65) – 1 объект |
| 19 | Зона режимных территорий | площадь зоны, га | 248,33 | трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, мощность трансформаторов, МВ·A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6/0,4) – 1 объект |
| 20 | Зона акваторий | площадь зоны, га | 10649,2 | мостовое сооружение (мостовое сооружение, региональное значение, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение) – 1 объект  мостовое сооружение (мостовое сооружение, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Надеждинское сельское поселение) – 1 объект |

1. Согласно п. 11 ч. 2 ст. 3 Закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения поселения, подлежащим отображению на генеральном плане поселения, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления поселения полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами поселений и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения. В соответствии с п. 30 ч. 1, ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация и осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении относится к вопросам местного значения сельского поселения [↑](#footnote-ref-1)